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	11. FUNCIONALIDADES Y CONDICIONES ADICIONALES

	[image: ]
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE

	11.1
	Todos los equipos deben ser nuevos y deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente.
	

	11.2
	El software y hardware deben ser garantizados por el oferente.
	

	11.3
	Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer mejores
características de las solicitadas.
	

	11.4
	El oferente está en la obligación de incluir en su propuesta la totalidad de los equipos que sean necesarios que permitan
el correcto funcionamiento y movilidad del sistema
	

	11.5
	El oferente se comprometerá a entregar toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y
correctivo, manuales y demás.
	

	11.6
	Se debe acondicionar un espacio en el tráiler para almacenamiento de los equipos durante su transporte.
	

	11.7
	Se debe garantizar que todos los equipos ofertados son compatibles técnicamente para lograr las funcionalidades requeridas.
	

	11.8
	El sistema deberá ser de armado simple y estar equipado con elementos mecánicos que permitan que sola una persona esté en la capacidad de llevar a cabo las labores de conexión, configuración e instalación.
	

	11.9
	El monitoreo de las soluciones de VIDEOVIGILANCIA deberá poderse realizar a través de la nube mediante credenciales autorizadas con streaming en vivo bajo petición.
	

	11.10
	El sistema deberá contar con la posibilidad de conexión a internet mediante una solución 4GLTE Doble Sim, Wifi o conexión Ethernet Cableada.
	

	11.11
	Se deberá incluir el suministro de la infraestructura necesaria para  la correcta  instalación y puesta  en funcionamiento de todos los elementos que componen la solución
	

	11.12
	La adquisición no incluye: ajustes, obras civiles e infraestructura.
	

	11.13
	Manejo de algoritmos de optimización de ancho de banda, para permitir el broadcast en canales inferiores a un (1)
Mbps.
	

	11.14
	Garantizar la privacidad y seguridad de los datos desde las cámaras hasta la plataforma a través de una arquitectura de
confianza.
	

	11.15
	El software deberá permitir la visualización y transmisión de video en vivo
	

	11.16
	El software deberá permitir archivar y recuperar videos local y remotamente.
	

	11.17
	El software deberá permitir la generación de videos secuenciales bajo demanda
	

	11.18
	El sistema deberá permitir monitorear y llevar a cabo análisis de salud de los diferentes dispositivos que lo conforman
(Cámaras, Módem, Controlador, Sensores, Paneles solares, baterías, entre otros.).
	

	11.19
	Deberá permitir realizar la Gestión de datos móviles para garantizar un consumo responsable de los mismos
	

	11.20
	Deberá permitir gestión del consumo de energía para garantizar su autonomía y continuo funcionamiento.
	

	11.21
	La plataforma deberá ser basada en la web y alojada en la nube.
	

	11.22
	Debe contar con API para integración de otras plataformas, permitir streaming de video y compartir información de datos
de los sensores.
	

	11.23
	Deberá permitir acceso tanto público como privado a través de autenticación a los stream de video.
	

	11.24
	Operación remota de las cámaras, audio, luces LED y de las luces estroboscópicas.
	

	11.25
	Almacenamiento del flujo de video de las cámaras instaladas en el hardware y permitir la consulta del histórico,
filtrando por cámara, por fecha y hora.
	

	11.26
	Permitir el establecimiento y edición de cercos virtuales.
	

	
11.27
	Generación de alarmas ante eventos como intrusiones, violación de los cercos virtuales, etc. Utilizando los dispositivos ópticos y demás sensores a incluir.
	

	11.28
	Debe permitir la emisión de mensajes pregrabados o la comunicación en vivo con personas o intrusos detectados por el sistema a través de los dispositivos de audio incluidos.
	

	11.29
	Gestión completa de usuarios, autorizaciones y opción de múltiples operadores.
	

	11.30
	Deberá permitir ser accesible desde dispositivos Android e iOS.
	

	11.31
	Deberá permitir la generación de alertas automatizadas basadas en la nube (correo electrónico, SMS)
	

	11.32
	Deberá permitir la configuración de Perfiles y horarios de seguridad personalizados para el acceso y manipulación.
	

	11.33
	Deberá garantizar grabación local sin conexión a internet y con lo posibilidad de descargar la información cuando se
restablezca la conexión de acuerdo a una solicitud manual.
	

	11.34
	Deberá permitir la interacción por parte de operadores simultáneos ubicados en múltiples ubicaciones.
	

	11.35
	Deberá contar con un sistema de priorización automática de alertas de eventos que garantice que las alertas definidas como más importantes se gestionen primero.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

	1. TRÁILER Y GABINETE ALMACENAMIENTO

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	1.1
	Cantidad
	1
	

	1.2
	Tracción
	Eje sencillo halado por vehículo
	

	1.3
	Largo Máximo del Chasís - Transporte
(remolcado)
	3,6m
	

	1.4
	Ancho Máximo - Transporte
	1,8m
	

	1.5
	Altura Máxima - Transporte
	3m
	

	1.6
	Peso máximo
	1000 kg
	

	1.7
	Largo Máximo del Chasís - Desplegado
	3m
	

	1.8
	Ancho Máximo - Desplegado
	3m
	

	1.9
	Altura Mínima - Desplegado (mástil)
	6,5m
	

	1.10
	Llantas
	Dos (2) ruedas marca ref. 175/70/13 con su respectivo rin 13”
	

	
1.11
	
Niveladores
	4 telescopios, uno (1) en cada esquina para nivelar y que permitan la
estabilización del remolque cuando no este acoplado a la camioneta. Accionamiento mecánico mediante manivelas.
	

	1.12
	Amortiguación
	Muelles tipo ballesta para soporte de 500Kg cada uno, para su amortiguación
durante su transporte.
	

	
1.13
	
Almacenamiento
	Un (1) rack para almacenamiento baterías, equipo eléctrico y elementos electrónicos, soportes verticales para guardar los paneles solares con
dimensiones de alto 1400mm x ancho 1400mm x 2200mm de largo y divisiones
internas.
	

	1.14
	Enganche
	Un (1) tiro con gancho para el remolque, con bola de 1" 7/8", capacidad de 1
Ton., plegable cuando se encuentre desenganchado.
	

	1.15
	Carrocería
	Carrocería tipo tráiler dos ruedas
	

	1.16
	Estructura
	Estructura en materiales ferrosos. Acondicionado para el almacenamiento de
equipos, acabado en pintura electroestática.
	

	
1.17
	
Puerta
	Puerta abatible con seguro que permita el almacenamiento de todos los equipos
considerados dentro de la solución. Materiales coherentes con el recubrimiento del Habitáculo.
	

	
1.18
	
Luces de trafico
	Luz tráfico direccional o auxiliar de 8x3 leds de 1w. Tres módulos de led ámbar y dos módulos rojos esquineros para stop que funcionen igual que el sistema de
luces preventivas del vehículo.
	

	1.19
	Accesorios
	El tráiler debe contemplar las condiciones óptimas y accesorios adecuados para
la operación.
	




	2. MÁSTIL DESPLEGABLE

	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	Altura máxima
	mínimo 7m
	

	Cantidad
	1 por Tráiler
	

	Luz reflector para exteriores
	1 por Tráiler
	

	Material
	Estructura en materiales ferrosos
	

	Ubicación
	Adosado al chasis del tráiler
	

	Accionamiento
	Sistema de elevación con asistencia de poleas y rodamientos empotrados a los
tubos, elevado por medio de un malacate de capacidad 1000 Kg.
	





	3. DOMO PTZ

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	3.1
	Cantidad
	1 por Tráiler
	

	
3.2
	
Compresión
	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG
	

	3.3
	Resolución
	1920x1080p (HDTV 1080p) to 320x180
	

	3.4
	Clasificación de Protección
	IK10 housing and mountingb, IP66 - and NEMA 4X-rated
	

	3.5
	Sensor
	1/2.8” Progressive scan CMOS
	

	
3.6
	
Lente
	Varifocal, 4.3-137.6 mm, F1.4 - 4.0
Horizontal field of view: 58.3˚–2.4˚ Vertical field of view: 34.9˚–1.3˚
	

	
3.7
	
Pan/Tilt/Zoom
	Pan: 360° endless, 0.05°–700°/s Tilt: +20 to -90°, 0.05°–500°/s
Zoom: 32x optical, 12x digital, total 384x zoom
	

	3.8
	Control de Iris
	Automático
	

	
3.9
	
Iluminación Mínima
	Color: 0.06 lux at 30 IRE F1.4
B/W: 0.008 lux at 30 IRE F1.4, 0 lux with IR illumination on Color: 0.09 lux at 50 IRE F1.4
B/W: 0.01 lux at 50 IRE F1.4, 0 lux with IR illumination on
	

	3.10
	Presets y Tours Mínimos
	256 preset positions
Tour recording (max 10, max duration 16 minutes each), guard tour (max 100)
	

	3.11
	Velocidades de movimiento
	Paneo: 0.05°–700°/s
Inclinación: 0.05°–500°/s
	

	3.12
	Streams de video Soportados
	Múltiple, individually configurable streams in H.264, H.265 and
Motion JPEG
	

	

3.13
	

Protocolos soportados
	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, SSL/TLSa, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP,
IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP,
MQTT v3.1.1, Syslog
	

	
3.14
	
Grabacion en Borde
	Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for SD card encryption
Support for recording to network-attached storage (NAS)
	

	3.15
	Iluminacion IR
	OptimizedIR with power-efficient, long life 850 nm IR LEDs
Range of reach 250 m (820 ft) or more depending on the scene
	

	3.16
	ONVIF Profile
	ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, and ONVIF® Profile T,
	

	

3.17
	

Certificaciones
	IEC/EN/UL
NIST SP500-267
FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZSCISPR32 Class A
KC KN32 Class A, KN35
	

	
3.18
	
Temperatura de operación
	Máximum temperatura according to NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Arctic Temperatura Control: Start-up as low as -40 °C (-40 °F)
Humidity 10–100% RH (condensing)
	

	3.19
	Accesorios mínimos a incluir
	Midpsan y/o elementos o accesorios necesarios para su instalación
	





	4. CAMARA 360° MULTISENSOR

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	4.1
	Cantidad
	1 por Tráiler
	

	
4.2
	
Compresión
	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG
	

	
4.3
	
Resolución
	4 x 2592x1944 to 320x240
Default: 2592x1944
Panorama: 3904x800 or 2560x2080
	

	4.4
	Clasificación de Protección
	IP66-, NEMA 4X- and IK10-rated
	

	4.5
	Sensor
	4 x 5 MP progressive scan RGB CMOS 1/2.5”
	

	
4.6
	
Lente
	Autofocus lenses, Fixed iris, F2.0, Focal length: 2.8 mm Horizontal field of view: 360°
Vertical field of view: 84°
	

	4.7
	Pan/Tilt/Zoom
	One-click PTZ control
	

	4.8
	Iluminacion Minima
	Color: 0.4 lux at 50 IRE, F2.0
B/W: 0.03 lux at 50 IRE, F2.0
	

	4.9
	Streams de video Soportados
	Multiple, individually configurable streams in H.264, H.265 and
Motion JPEG
	

	

4.10
	

Protocolos soportados
	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, HTTP/2, SSL/TLSa, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP,
IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP,
MQTT v3.1.1, Syslog
	

	
4.11
	
Grabacion en Borde
	Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for SD card encryption
Support for recording to network-attached storage (NAS)
	

	4.12
	ONVIF Profile
	ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, and ONVIF® Profile T,
	

	

4.13
	

Certificaciones
	IEC/EN/UL
NIST SP500-267
FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZSCISPR32 Class A
KC KN32 Class A, KN35
	

	
4.14
	
Temperatura de operación
	Maximum temperature according to NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Arctic Temperature Control: Start-up as low as -40 °C (-40 °F)
Humidity 10–100% RH (condensing)
	

	4.15
	Accesorios mínimos a incluir
	Midpsan y/o elementos o accesorios necesarios para su instalación
	





	5. ALTAVOCES

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	5.1
	Cantidad
	1 por Tráiler
	

	5.2
	Potencia de amplificación
	> 120 db
	

	5.3
	Transmisión de Audio
	Unidireccional/Bidireccional (mono).
	

	5.4
	Compresión de Audio
	AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, WAV, MP3 en
mono/estéreo de 64 kbps a 320 kbps. Velocidad de bits variable y constante.
	

	5.5
	Frecuencia de muestreo
	8 kHz a 48 kHz.
	

	5.6
	Especificaciones de micrófono
incorporadas
	50 hz - 12 khz
	

	5.7
	Entrada/salida de
audio
	Micrófono incorporado (desactivable mecánicamente)
	

	5.8
	Frecuencia de respuesta
	280 hz - 12,5 khz.
	

	5.9
	Patrón de cobertura
	70° horizontal 100° vertical (a 2 khz)
	

	5.10
	Amplificador
	7 W Clase D integrado.
	

	
5.11
	
Seguridad
	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de
acceso a la red IEEE 802.1x, Autenticación Digest, registro de acceso de usuarios
	

	
5.12
	
Protocolos compatibles
	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, TCP, UDP,
IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
	

	5.13
	Activadores de evento
	Entradas virtuales, entrada externa, Llamada: DTMF, cambios de estado.
	

	
5.14
	Acciones de evento
	Carga de archivos: HTTP, red compartida y notificación de correo electrónico: email, HTTP y TCP, Reproducir clip de audio, Ejecutar Auto Speaker Test, Enviar
trap de SNMP, LED de estado.
	

	


5.15
	


VoIP
	Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con los sistemas de voz sobre protocolo de Internet (VoIP), punto a punto o
integrados con SIP/PBX. Funciones de SIP admitidas: servidor SIP secundario, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 y RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN).
Códecs compatibles: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000,
speex/16000, G.726-32.
	

	5.16
	Material
	Aluminio resistente a impactos con grado de protección IP66, IP67, NEMA 4X y
MIL-STD-810G 509.5
	

	5.17
	Memoria
	256 MB RAM, 512 MB Flash
	

	5.18
	Alimentación
	Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 Clase 3 (máx. 12,95 w)
	

	5.19
	Conectores
	RJ45 10Base-t/100Base-TX PoE
I/O: Regleta de bornes de 4 polos de 2,5 mm para una entrada y una salida
	

	5.20
	Condiciones de funcionamiento:
	Temperatura Mínima de -40 °c a 60 °c
Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
	

	5.21
	Accesorios
	Accesorios de montaje, conectores, cableado, y demás necesarios para la
correcta operación del dispositivo
	





	6. MODULO DE CONTROL Y MONITOREO DE TERCEROS

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	6.1
	Cantidad
	1 por Tráiler
	

	6.2
	Año fabricación.
	El año de fabricación del producto debe ser lo mas cercano al año en transcurso.
	

	
6.3
	
ENTRADAS /SALIDAS DIGITALES
	8 E/S, configurables como entrada, entrada supervisada con
lectura o salida analógicas (entrada digital: de 0 a 40 V CC máx., posibilidad de supervisar entre 0 y 12 V [4 estados]; salida digital: de 0 a 40 V CC máx., colector abierto, máx. 100 mA)
	

	6.4
	Relés
	8 relés con forma de contacto tipo C, contactos NO/NC, máx.
1 A, 48 V CC, (máx. 30 V CC en exterior)
	

	
6.5
	
Protocolos compatibles
	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPSa, TLSa, QoS layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,
SOCKS
	

	
6.6
	
Seguridad
	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPSa, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación
digest
	

	6.7
	Detección de manipulaciones
	Entrada de seguridad dedicada para contactos de seguridad
externos
	

	6.8
	Historial de eventos
	30 000 primero en entrar, primero en salir (FIFO)
	

	6.9
	Acciones de eventos
	Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP, puerto de
salida externa, LED de estado, Notificacion en Nube
	

	
6.10
	
Activadores de eventos
	Detección de manipulaciones, pérdida de conexión a la red, configuración, registro de eventos, hardware, señal de entrada,
programación, sistema, hora, entradas supervisadas (4 estados),
relés y salidas, pérdida de funcionamiento
	

	



6.11
	



Alimentación
	Entrada de alimentación:8–28 V CC, 26 W máx. o alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af Tipo 1 Clase 3 o IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4
Salida de alimentación: 12 V CC y 24 V CC
Salida de alimentación máxima compartida entre salidas de 12 V y 24 V:
PoE Clase 3: 3,6 W
PoE Clase 4/Entrada de CC: 12 W
	

	6.12
	Condiciones de funcionamiento:
	De -30 °C a 55 °Cb
Humedad relativa del 20 al 85% (sin condensación)
	

	

6.13
	

Certificaciones
	EN 55022 Clase B, EN 50130-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B,
C-tick AS/NZS CISPR22 Clase B, VCCI Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 50581
	





	7. MODULO DE COMUNICACIONES SW POE

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	7.1
	Cantidad
	1 por Tráiler
	

	7.2
	Año fabricación.
	El año de fabricación del producto debe ser lo mas cercano al año en transcurso.
	

	
7.3
	
Seguridad
	Password protection HTTPS encryption
VLAN
	

	7.4
	Grado Industrial
	SI
	

	
7.5
	
Conectores
	PoE ports - RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x)
Data ports/Uplink - RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (2x) Data ports/Uplink - SFP port (2x)
Powers connector port (2x for Powers redundancy)
	

	7.6
	Salida PoE
	Up to 60 W per port
Power budget: 240 W
	

	
7.7
	
Protocolos
	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med,
STP, MSTP, RSTP, LACP, RRPP
	

	7.8
	Switching Capacity
	16 Gbps
	

	7.9
	Surge protection
	6kV on all network ports
	

	7.10
	Condiciones de funcionamiento:
	-40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F)
Humidity 5–95% RH (non-condensing)
	

	








7.11
	








Certificaciones
	EMC
EN 55032 Class A EN 55024
FCC part 15 Subpart B Class A ICES-003 Class A
VCCI Class A
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A EN 50121-4
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
IEC 62236-4
Safety
IEC/EN/UL 60950-1
EN 62368-1
Environment
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
60068-2-31 (Free fall - Procedure 1)
NEMA TS-2-2003 v02.06, subsection 2.2.8 and 2.2.9
	





	8. GABINETE MÁSTIL

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	8.1
	Material
	Metálico en láminas calibre 16.
	

	8.2
	Formato
	Diseño personalizado para la solución
	

	8.3
	Tamaño
	Debe permitir la instalación del controlador, modem y demás equipos ofertados
como mínimo
	

	8.4
	Cerradura.
	En la parte frontal con llave de seguridad
	

	8.5
	Pintura.
	Electroestática.
	

	8.6
	Color.
	Según diseño del tráiler y aprobación del supervisor del contrato
	

	8.7
	Luces estroboscópicas exteriores
	Incluir 5 unidades
	

	8.8
	Garantía.
	Un año a partir del recibo a satisfacción del supervisor
	

	
8.9
	
Soportes
	En este gabinete se deberán instalar los diferentes montajes para los equipos
tales como brazos para cámaras y soportes para luces y parlantes de tal manera
que se garantice la seguridad en todo momento de los equipos tanto internos como externos y del personal que lo opere
	

	
	
	
	

	10. MODULO UPS AUTÓNOMO 1KVA – 250AHr X 8 UND – 96 HRS AUTONOMÍA

	
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
	CUMPLE

	10.1
	Año fabricación.
	Más cercano al año de suministro
	

	10.2
	Topología de entrada
	Monofásica
	

	10.3
	Voltaje nominal de entrada
	120VAc
	

	10.4
	Voltaje permitido por el rectificador
	95 -140 vac
	

	10.5
	Rango de frecuencia de entrada
	50Hz o 60Hz (Deteccion Automatica)
	

	10.6
	Limitación de corriente de entrada
	150% sistema inversor y bypass
	

	10.7
	Topología de salida
	Monofásica
	

	10.8
	Voltaje nominal de salida
	120VAc
	

	10.9
	Factor de potencia de Salida
	0,8
	

	10.10
	Potencia W
	1000VA/800W
	

	10.11
	Tipo de onda de salida
	Senoidal pura
	

	10.12
	Regulación de voltaje
	<+/-5%
	

	10.13
	Frecuencia nominal de salida
	50Hz o 60Hz (Deteccion Automatica)
	

	10.14
	Protecciones corto circuito
	Modo línea: Fusible Modo Bateria: Circuito electronico
	

	10.15
	Max Corriente de carga
	90A
	

	
10.16
	
Display LCD
	Display LCD todos los parámetros
Condiciones de la carga, capacidad de la Batería, alarmas visuales y auditivas. Estado de operación del UPS (bypass, Linea, Baterias, Falla)
	

	10.17
	Tarjeta de red
	Para monitoreo y gestión a través de SNMP
	

	10.18
	Condiciones de funcionamiento:
	0ºC ~ 55ºC - 5% ~ 95% sin condensación
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11. FUNCIONALIDADES Y CONDICIONES ADICIONALES


 


 


DESCRIPCIÓN


 


CUMPLE


 


11.1


 


Todos los equipos deben ser nuevos y deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente.


 


 


11.2


 


El software y hardware deben ser garantizados por el oferente.


 


 


11.3


 


Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas 


requeridas,


 


por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer mejores


 


características de las solicitadas.


 


 


11.4


 


El oferente está en la obligación de incluir en su propuesta la totalidad de los equipos que sean necesarios que permitan


 


el correcto funcionamiento y movilidad del sistema


 


 


11.5


 


El oferente se comprometerá a entregar toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y


 


correctivo, manuales y demás.


 


 


11.6


 


Se debe acondicionar un espacio en el tráiler para almacenamiento de los equipos durante su transporte.


 


 


11.7


 


Se debe garantizar que todos los equipos ofertados son compatibles técnicamente para lograr las funcionalidades requeridas.


 


 


11.8


 


El 


sistema 


deberá ser de 


armado 


simple 


y estar 


equipado 


con elementos 


mecánicos 


que permitan que 


sola 


una persona 


esté 


en 


la capacidad 


de 


llevar 


a 


cabo 


las 


labores 


de conexión, 


configuración 


e


 


instalación.


 


 


11.9


 


El monitoreo de las soluciones de VIDEOVIGILANCIA deberá poderse realizar a través de la nube mediante credenciales 


autorizadas con streaming e


n vivo bajo petición.


 


 


11.10


 


El sistema deberá contar con la posibilidad de conexión a internet mediante una solución 4GLTE Doble Sim, Wifi o 


conexión Ethernet Cableada.


 


 


11.11


 


Se deberá 


incluir 


el 


suministro 


de 


la 


infraestructura 


necesaria para


  


la 


correcta  


instalación 


y puesta  


en 


funcionamiento 


de todos 


los 


elementos que componen 


la


 


solución


 


 


11.12


 


La adquisición no incluye: ajustes, obras civiles e infraestructura.


 


 


11.13


 


Manejo de algoritmos de optimización de ancho de banda, para permitir el broadcast en canales inferiores a un (1)


 


Mbps.


 


 


11.14


 


Garantizar la privacidad y seguridad de los datos desde las cámaras hasta la plataforma a través de una arquitectura de


 


confianza.


 


 


11.15


 


El software deberá permitir la visualización y transmisión de video en vivo


 


 


11.16


 


El software deberá permitir archivar y recuperar videos local y remotamente.


 


 


11.17


 


El software deberá permitir la generación de videos secuenciales bajo demanda


 


 


11.18


 


El sistema deberá permitir monitorear y llevar a cabo análisis de salud de los diferentes dispositivos que lo conforman


 


(Cámaras, Módem, Controlador, Sensores, Paneles solares, baterías, entre otros.).


 


 


11.19


 


Deberá permitir realizar la Gestión de datos móviles para garantizar un consumo responsable de los mismos


 


 


11.20


 


Deberá permitir gestión del consumo de energía para garantizar su autonomía y continuo funcionamiento.


 


 


11.21


 


La plataforma deberá ser basada en la web y alojada en la nube.


 


 


11.22


 


Debe contar con API para integración de otras plataformas, permitir streaming de video y compartir información de datos


 


de los sensores.


 


 


11.23


 


Deberá permitir acceso tanto público como privado a través de autenticación a los stream de video.


 


 


11.24


 


Operación remota de las cámaras, audio, luces LED y de las luces estroboscópicas.


 


 


11.25


 


Almacenamiento del flujo de video de las cámaras instaladas en el hardware y permitir la consulta del histórico,


 


filtrando por cámara, por fecha y hora.


 


 


11.26


 


Permitir el establecimiento y edición de cercos virtuales.


 


 


 


11.27


 


Generación de alarmas ante eventos como intrusiones, violación de los cercos virtuales, etc. Utilizando los dispositivos ópti


cos 


y demás sensores a incluir.


 


 


11.28


 


Debe permitir la emisión de mensajes pregrabados o la comunicación en vivo con personas o intrusos detectados por el 


sistema a través de los dispositivos de audio incluidos.


 


 


11.29


 


Gestión completa de usuarios, autorizaciones y opción de múltiples operadores.


 


 


11.30


 


Deberá permitir ser accesible desde dispositivos Android e iOS.


 


 


11.31


 


Deberá permitir la generación de alertas automatizadas basadas en la nube (correo electrónico, SMS)


 


 


11.32


 


Deberá permitir la configuración de Perfiles y horarios de seguridad personalizados para el acceso y manipulación.


 


 


11.33


 


Deberá 


garantizar 


grabación 


local 


sin 


conexión 


a internet y con 


lo 


posibilidad 


de 


descargar 


la 


información 


cuando


 


se


 


restablezca la conexión de acuerdo a una solicitud manual.


 


 


11.34


 


Deberá permitir la interacción por parte de operadores simultáneos ubicados en múltiples ubicaciones.


 


 


11.35


 


Deberá contar con un sistema de priorización automática de alertas de eventos que garantice que las alertas definidas como 


más importantes se gestionen primero.
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11.5  El oferente se comprometerá a entregar toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y   correctivo, manuales y demás.   

11.6  Se debe acondicionar un espacio en el tráiler para almacenamiento de los equipos durante su transporte.   

11.7  Se debe garantizar que todos los equipos ofertados son compatibles técnicamente para lograr las funcionalidades requeridas.   

11.8  El  sistema  deberá ser de  armado  simple  y estar  equipado  con elementos  mecánicos  que permitan que  sola  una persona  esté  en  la capacidad  de  llevar  a  cabo  las  labores  de conexión,  configuración  e   instalación.   

11.9  El monitoreo de las soluciones de VIDEOVIGILANCIA deberá poderse realizar a través de la nube mediante credenciales  autorizadas con streaming e n vivo bajo petición.   
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11.11  Se deberá  incluir  el  suministro  de  la  infraestructura  necesaria para    la  correcta   instalación  y puesta   en  funcionamiento  de todos  los  elementos que componen  la   solución   

11.12  La adquisición no incluye: ajustes, obras civiles e infraestructura.   

11.13  Manejo de algoritmos de optimización de ancho de banda, para permitir el broadcast en canales inferiores a un (1)   Mbps.   

11.14  Garantizar la privacidad y seguridad de los datos desde las cámaras hasta la plataforma a través de una arquitectura de   confianza.   

11.15  El software deberá permitir la visualización y transmisión de video en vivo   

11.16  El software deberá permitir archivar y recuperar videos local y remotamente.   

11.17  El software deberá permitir la generación de videos secuenciales bajo demanda   

11.18  El sistema deberá permitir monitorear y llevar a cabo análisis de salud de los diferentes dispositivos que lo conforman   (Cámaras, Módem, Controlador, Sensores, Paneles solares, baterías, entre otros.).   
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11.23  Deberá permitir acceso tanto público como privado a través de autenticación a los stream de video.   
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11.25  Almacenamiento del flujo de video de las cámaras instaladas en el hardware y permitir la consulta del histórico,   filtrando por cámara, por fecha y hora.   

11.26  Permitir el establecimiento y edición de cercos virtuales.   

  11.27  Generación de alarmas ante eventos como intrusiones, violación de los cercos virtuales, etc. Utilizando los dispositivos ópti cos  y demás sensores a incluir.   

11.28  Debe permitir la emisión de mensajes pregrabados o la comunicación en vivo con personas o intrusos detectados por el  sistema a través de los dispositivos de audio incluidos.   

11.29  Gestión completa de usuarios, autorizaciones y opción de múltiples operadores.   

11.30  Deberá permitir ser accesible desde dispositivos Android e iOS.   

11.31  Deberá permitir la generación de alertas automatizadas basadas en la nube (correo electrónico, SMS)   

11.32  Deberá permitir la configuración de Perfiles y horarios de seguridad personalizados para el acceso y manipulación.   

11.33  Deberá  garantizar  grabación  local  sin  conexión  a internet y con  lo  posibilidad  de  descargar  la  información  cuando   se   restablezca la conexión de acuerdo a una solicitud manual.   

11.34  Deberá permitir la interacción por parte de operadores simultáneos ubicados en múltiples ubicaciones.   

11.35  Deberá contar con un sistema de priorización automática de alertas de eventos que garantice que las alertas definidas como  más importantes se gestionen primero.   

