ANEXO NO. 7 - CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de la empresa __________________ identificada con NIT ____________, certifico que la propuesta presentada cumple técnicamente lo establecido en el pliego de condiciones, adicional certifico que las referencias indicadas en el siguiente cuadro, las cuales se encuentran debidamente soportadas en las fichas técnicas aportadas, cumplen con lo requerido en el numeral 3 Especificaciones técnicas del pliego de condiciones:

	CABLEADO
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	REFERENCIA
	INDICAR
	 
	

	CATEGORÍA
	CABLE CATEGORÍA 6ª
	 
	

	TIPO
	U/FTP
	 
	

	STANDARDS
	•  ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5
	 
	

	
	•  EN50173-1 and EN 50288-10-1
	
	

	
	•  ANSI/TIA 568.2-D
	
	

	CALIBRE
	23 AWG
	 
	

	BENEFICIOS
	BAJO EN HUMOS Y CERO ALOGENOS
	 
	

	JACK CATEGORÍA 6ª
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CARACTERÍSTICA
	CABLE CATEGORÍA 6ª BLINDADO DE CUERPO METALICO, CONEXIÓN AUTO PONCHADO LIBRE DEHERRAMIENTAS
	 
	

	ESTANDARES
	•  ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6ª) • ISO/IEC 11801 Class EA
	 
	

	
	•  cULus Listed • RoHS 2
	
	

	
	•  UL 2043 Plenum Certified
	
	

	
	•  IEC 60603-7 (includes IEC 60512-5-2)
	
	

	
	•  IEC 60512-99-001 (includes IEC 60512-9-3)
	
	

	
	•  ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)
	
	

	
	•  IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts
	
	

	
	•  IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts
	
	

	
	•  IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts
	
	

	
	•  IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts
	
	

	
	•  Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts
	
	

	
	•  Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts
	
	

	FACE PLATE
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CARACTERÍSTICA
	FACE PLATE SENCILLO DE 1 SALIDA, FABRICADO EN MATERIAL TERMPOPLASTICO, CERTIFICADO UL94V. COLORBLANCO
	 
	

	PATCHCORD
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CATEGORÍA
	CATEGORÍA 6ª BLINDADO, CERTIFICADO DE FABRICA CALIBRE 26AWG BLINDADO
	 
	

	TAMAÑO
	0.9M
	 
	

	BANDEJA PARA RCK
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	DESCRIPCIÓN
	BANDEJA PARA RACK DE 210X90
	 
	

	TAMAÑO
	1 UNIDAD DE RACK
	 
	

	REGLETA MULTITOMA
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CANTIDAD
	2
	
	

	DESCRIPCIÓN
	MULTITOMA TIERRA AISLADA 8/12 SALIDAS - RACK PDU
	 
	

	MINI GBIC

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CANTIDAD
	2
	
	

	DESCRIPCIÓN
	INDICAR
	 
	





	ACCES POINT

	REQUISITO
	CARACTERÍSTICAS
	OFERTADO 
	CUMPLE (SI/NO)

	Marca
	INDICAR
	
	

	Modelo
	INDICAR
	
	

	Cantidad
	Diez (10)
	
	

	Interfaces de dispositivo
	LAN Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbps (PoE), puerto de consola 1 x RJ45, restablecimiento
de fábrica, entrada de alimentación
	
	

	Antenas
	2 antenas internas de doble banda
	
	

	Ganancia de la antena
	3,2 dBi (2,4 GHz), 4,3 dBi (5 GHz)
	
	

	Velocidad de la señal de datos
	2,4 GHz - hasta 575 Mbps
5 GHz - hasta 1200 Mbps
	
	

	Estándares
	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3u/ab, IEEE 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE), IEEE 802.3at PoE
	
	

	Frecuencia operativa		
	2,4 - 2,483 GHz,
5,15 - 5,35 GHz, 5,47 - 5,85 GHz
	
	

	Protocolo de seguridad
	WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Empresa
WEP 64/128 bits, desactivación de la difusión de SSID, control de acceso por dirección MAC, servidor RADIUS interno
	
	

	Gestión de redes
	Web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), control de tráfico o controladora
	
	

	Alimentación
	Conexión de 12 V / 2,5 A (adaptador de corriente opcional no incluido) o IEEE 802.3at PoE
	
	

	Máx. Consumo de energía
	19.44 W
	
	

	MTBF
	> 30.000 horas
	
	

	Temperatura operativa
	0 °C a 40 °C
	
	

	Temperatura de almacenamiento
	-20˚C a 65 ˚C
	
	

	Humedad operativa
	10% a 90%
	
	

	Humedad de almacenamiento
	5% a 95%
	
	

	Peso
	477,4 kg
	
	

	Dimensiones
	170 x 170 x 28 mm
	
	

	Certificaciones
	CE, FCC
	
	




	SWITCHE

	REQUISITO
	CARACTERÍSTICAS
	OFERTADO
	CUMPLE (SI / NO)

	Marca
	INDICAR
	
	

	Modelo
	INDICAR
	
	

	Cantidad
	Dos (2)
	
	

	Interfaces (puertos)
	24 x 10/100/1000BASE-T  PoE
4 x 100/1000Mbps combo
	
	

	Estandar de puertos 
	·  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper)
·  IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper)
·  IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic
·  IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- pair copper)
·  IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps over fiber optic
·  IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
·  IEEE 802.3x Flow Control
· IEEE 802.3af/at compliance (for PoE ports)
	
	

	Cables de Red 
	UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.)
	
	

	Modo duplex
	Full/Half-duplex for 10/100 Mbps
Full-duplex for 1000 Mbps
	
	

	Intercambio de interfaz de medios
	Auto MDI/MDIX adjustment for all twisted-pair ports
	
	

	Capacidad de conmutación
	56 Gbps
	
	

	Tabla de direcciones MAC
	8K entradas
	
	

	Método de transmisión
	Almacenamiento –y-reenvió
	
	

	Velocidad máxima de reenvío de paquetes de 64 bytes
	41.7 Mpps
	
	

	Memoria de búfer de paquetes
	4.1 Mbits
	
	

	Memoria de la CPU
	DDR3 128 MB
	
	

	Memoria Flash
	32 MB
	
	

	Puertos compatibles con PoE
	Puertos 1 to 24
	
	

	Presupuesto de energía
	370 W
	
	

	Entrada de alimentación
	100 to 240 V AC 50/60 Hz fuente de alimentación universal interna
	
	

	Consumo máximo de energía
	424.8 W (PoE on)
29.0 W (PoE off)
	
	

	Consumo de energía en Standby
	17.1 W
	
	

	Acústica
	Alta velocidad: 51.7 dB(A)
Baja Velocidad: 44.9 dB(A)
	
	

	Disipación de calor
	1449.49 BTU/hr
	
	

	Ventiladores
	2
	
	

	Temperatura de operación
	-5 to 50°C
	
	

	Temperatura de almacenamiento
	-20 to 70°C
	
	

	Humedad de Funcionamiento
	0% to 95% humedad relativa
	
	

	Humedad de almacenaje
	0% to 95% humedad relativa
	
	

	Dimensiones (L x W x H)
	440 x 250 x 44 mm
	
	

	Peso
	3.94 kg
	
	

	Tiempo transcurrido entre fallos (MTBF)
	277,967 horas
	
	




	CONTROLADORA
	

	REQUISITO
	CARACTERÍSTICAS
	OFERTADO
	CUMPLE (SI / NO)

	Marca
	INDICAR
	
	

	Modelo
	INDICAR
	
	

	Cantidad
	Uno (1)
	
	

	Interfaces de dispositivo
	1 × Gigabit LAN
1 × USB 3.0 (ofrece alimentación de 5 V / 1 A)	
1 x ranura MicroSD 
1 x consola RJ45
	
	

	Estándares
	IEEE 802.3u/ab
Control de flujo IEEE 802.3x
	
	

	Gestión de redes
	Telnet seguro (SSH)

	
	

	Dimensiones
	190 x 100 x 31 mm
	
	

	Peso
	529 g sin tarjeta microSD
	
	

	Alimentación
	Fuente de alimentación interna
	
	

	Consumo máximo de energía
	6,5 W
	
	

	Temperatura
	Funcionamiento: 0 a 40 °C
Almacenamiento: -20 a 65 °C
	
	

	Humedad
	Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
	
	

	Tiempo transcurrido entre fallos (MTBF)
	> 30.000 horas
	
	

	Nº máximo de puntos de acceso
	100
	
	

	Funciones de gestión WLAN
	•	Agrupación de puntos de acceso
•	Multi-tenancy
•	Topología visualizada
•	NAT pass-through para gestión de dispositivos bajo firewall)
•	Asistente de configuración
•	Descubrimiento de puntos de acceso (capas 2 y 3)
•	Sistema de informes
	
	

	Método de autenticación
	•	Local
•	POP3
•	RADIUS
•	LDAP
•	Voucher
	
	

	Características Hotspot
	•	Asistencia integrada para la autenticación basada en voucher
•	Gestor de puntos de acceso integrado para la creación de voucher y la gestión de invitados
•	Limitación de velocidad y control del ancho de banda para invitados y portal hotspot
	
	

	Gestión y control de RF
	•	Control de potencia de salida automático
•	Canal automático
•	Autocorrección alrededor de puntos de acceso con fallo
	
	

	Múltiples SSID por radio (punto de acceso)
	8
	
	

	Características Wireless avanzadas
	•	Band steering
•	L2 roaming	
•	Optimización del ancho de banda
•	Airtime Fairness
	
	




____________________________ (Firma)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE)
XXXXXXXXXXXX (CÉDULA DE CIUDADANÍA)



