ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPVA 2022-86

El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de la empresa __________________ identificada con NIT ____________, certifico que la propuesta presentada cumple técnicamente lo establecido en el pliego de condiciones, adicional certifico que las referencias indicadas en el siguiente cuadro, las cuales se encuentran debidamente soportadas en las fichas técnicas aportadas, cumplen con lo requerido en el numeral 3 Especificaciones técnicas del pliego de condiciones:

	CABLEADO
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	REFERENCIA
	INDICAR
	 
	

	CATEGORÍA
	CABLE CATEGORÍA 6
	 
	

	TIPO
	U/FTP
	 
	

	STANDARDS
	•  ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5
	 
	

	
	•  EN50173-1 and EN 50288-10-1
	
	

	
	•  ANSI/TIA 568.2-D
	
	

	CALIBRE
	23 AWG
	 
	

	BENEFICIOS
	BAJO EN HUMOS Y CERO ALOGENOS
	 
	

	JACK CATEGORÍA 6
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CARACTERÍSTICA
	CABLE CATEGORÍA 6ª BLINDADO DE CUERPO METALICO, CONEXIÓN AUTO PONCHADO LIBRE DEHERRAMIENTAS
	 
	

	ESTANDARES
	•  ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6ª) • ISO/IEC 11801 Class EA
	 
	

	
	•  cULus Listed • RoHS 2
	
	

	
	•  UL 2043 Plenum Certified
	
	

	
	•  IEC 60603-7 (includes IEC 60512-5-2)
	
	

	
	•  IEC 60512-99-001 (includes IEC 60512-9-3)
	
	

	
	•  ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)
	
	

	
	•  IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts
	
	

	
	•  IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts
	
	

	
	•  IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts
	
	

	
	•  IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts
	
	

	
	•  Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts
	
	

	
	•  Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts
	
	

	FACE PLATE
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CARACTERÍSTICA
	FACE PLATE SENCILLO DE 1 SALIDA, FABRICADO EN MATERIAL TERMPOPLASTICO, CERTIFICADO UL94V. COLORBLANCO
	 
	

	PATCHCORD
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CATEGORÍA
	CATEGORÍA 6 BLINDADO, CERTIFICADO DE FABRICA CALIBRE 26AWG BLINDADO
	 
	

	TAMAÑO
	0.9M
	 
	

	CABLE TRENZADO 
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	DESCRIPCIÓN
	3X12
	 
	

	CARACTERISTICA
	IDICAR
	 
	

	TOMA REGULADO 
	

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CANTIDAD
	4 M
	
	

	DESCRIPCIÓN
	MULTITOMA TIERRA AISLADA , REGULADO COLOR NARANJA
	 
	

	CAJA DENSON 
	INDICAR
	
	

	CANALETA

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO
	CUMPLE (SI/NO)

	MARCA
	INDICAR
	 
	

	CANTIDAD
	UND
	
	

	DESCRIPCIÓN
	20 X12
	 
	




____________________________ (Firma)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE)
XXXXXXXXXXXX (CÉDULA DE CIUDADANÍA)



