ANEXO NO. 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de la empresa __________________ identificada con NIT ____________, certifico que la propuesta presentada cumple técnicamente lo establecido en el pliego de condiciones con objeto “Suministrar e Instalar el cableado estructurado en la Sala de grabación del SIES-M, ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín”, adicional certifico que las referencias indicadas en el siguiente cuadro, las cuales se encuentran debidamente soportadas en las fichas técnicas aportadas, cumplen con lo requerido en el numeral 3, del pliego de condiciones:

	CABLEADO

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	CATEGORÍA
	CABLE CATEGORÍA 6ª
	 

	TIPO
	U/FTP 
	 

	STANDARDS
	•  ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5
	 

	
	•  EN50173-1 and EN 50288-10-1
	

	
	•  ANSI/TIA 568.2-D
	

	CALIBRE
	23 AWG
	 

	BENEFICIOS
	BAJO EN HUMOS Y CERO ALOGENOS
	 

	JACK CATEGORÍA 6ª

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	CARACTERÍSTICA
	CABLE CATEGORÍA 6ª BLINDADO DE CUERPO METALICO, CONEXIÓN AUTO PONCHADO LIBRE DEHERRAMIENTAS
	 

	ESTANDARES
	•  ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6ª) • ISO/IEC 11801 Class EA
	 

	
	•  cULus Listed • RoHS 2
	

	
	•  UL 2043 Plenum Certified
	

	
	•  IEC 60603-7 (includes IEC 60512-5-2)
	

	
	•  IEC 60512-99-001 (includes IEC 60512-9-3)
	

	
	•  ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68)
	

	
	•  IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts
	

	
	•  IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts
	

	
	•  IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts
	

	
	•  IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts
	

	
	•  Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts
	

	
	•  Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts
	

	FACE PLATE

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	CARACTERÍSTICA
	FACE PLATE SENCILLO DE 1 SALIDA, FABRICADO EN MATERIAL TERMPOPLASTICO, CERTIFICADO UL94V. COLORBLANCO
	 

	PATCHCORD

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	CATEGORÍA
	CATEGORÍA 6ª BLINDADO, CERTIFICADO DE FABRICA CALIBRE 26AWG BLINDADO
	 

	TAMAÑO
	1.5 y 3 M
	 

	COLOR
	Azul
	

	CANALETA

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	DESCRIPCIÓN
	100X45 con división: tapa, color blanca, uniones, curvas.
	 

	CERTIFICACION DE PUNTO

	DESCRIPCIÓN
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	DESCRIPCIÓN
	
	




_____________________________________ (Firma)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE)
XXXXXXXXXXXX (CÉDULA DE CIUDADANÍA)



