ANEXO No. 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Adquisición de equipos tecnológicos y servicios adyacentes de los mismos, para los diferentes clientes de la ESU.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los bienes y servicios para cada alcance:

· Alcance 1. Secretaria de Control y Gestión Territorial

1. DJI MAVIC 3 ENTERPRISE (M3E)
	a)      Peso máximo de despegue 
	1050 gramos

	b)     Peso de despegue con hélices 
	915 gramos

	c)      Velocidad máxima de ascenso 
	8 m/s (modo sport)

	
	6 m/s (modo normal)

	d)     Velocidad máxima de descenso
	6 m/s (modo sport)

	
	6 m/s (modo normal)

	e)     Velocidad horizontal máxima
	21 m/s (modo sport)

	
	15 m/s (modo normal)

	f)       Altitud máxima de servicio sobre el nivel del mar
	6000 metros

	g)      Autonomía, tiempo de vuelo máximo
	45 minutos

	h)     Tiempo de vuelo máximo estacionario
	38 minutos

	i)       Resistencia máxima al viento
	12 m/s

	j)       Temperatura de funcionamiento
	De -10 a 40ºC

	k)      GNSS
	GPS

	
	Galileo

	
	BeiDou

	
	GLONASS con módulo RTK activado

	l)       Frecuencia de funcionamiento
	2.400-2.4835 GHz

	
	5.725-5.850 GHz

	m)    Potencia del transmisor (PIRE)
	(CE/SRRC/MIC)

	
	5.8 GHz:<33 dBm (FCC),<14 dBm(CE),<30 dNm (SRRC)

	n)     Interfaz
	USB, puerto para tarjeta microSD, puerto PSDK

	
	

	ESTABILIZADOR 
	

	o)     Intervalo de vibración angular
	±0.007º

	p)     Rango de rotación controlable
	Inclinación: de -90º a +35º

	
	

	CÁMARA ANGULAR 
	

	q)     Sensor
	CMOS 4/3; píxeles efectivos: 20 MP

	r)      Objetivo
	FOV: 84º

	
	Formato equivalente: 24 mm

	
	Apertura: f/2.8-f/11

	
	Enfoque: de 1 m a ∞ (con enfoque automático)

	
	

	TELECÁMARA 
	

	s)      Sensor
	CMOS 1/2; píxeles efectivos: 12 MP

	t)      Objetivo
	FOV: 15º

	
	Formato equivalente: 162 mm

	
	Apertura: f/4.4

	
	Enfoque: de 3 m hasta ∞



2. MODULO RTK PARA MAVIC 3 ENTERPRISE SERIES

a) Dimensiones: 50,2×40,2×66,2 mm (largo×ancho×alto)
b) Peso: 24 ± 2 g
c) Interfaz: USB-C
d) Potencia nominal: Aprox. 1,2W
e) Precisión de posicionamiento RTK: Fijo RTK: Horizontal: 1 cm + 1 ppm; Vertical: 1,5 cm + 1 ppm
f) Puntos de sistema y frecuencia:
g) GPS: L1C/A L2C/L2P
h) BDS: B1I B2I
i) GLO: G1 G2
j) GAL: E1 E5b
k) QZSS: L1 L2

COMPATIBILIDAD
DJI Mavic 3 Enterprise Series

3. KIT BATERIAS PARA SISTEMA AEREO NO TRIPULADO DJI MAVIC 3 ENTERPRISE

Incluye 3 baterías y una estación de carga. Compatible con Mavic 3 y Mavic 3 Enterprise:

a) Batería de Vuelo Inteligente: 
Modelo: BWX260-5000-15.4
Capacidad: 5000 mAh
Peso: 335,5 gramos
Tipo de batería: LiPo 4S
Temperatura de carga: 5° a 40° C (41° a 104° F)

b) Centro de carga de batería DJI Mavic 3 (100W):
Modelo: CHX265-100
Dimensiones: 150×55×28 mm (L x W x H)
Peso: 116 gramos
Temperatura de funcionamiento: 5° a 40° C (41° a 104° F)
Entrada: 5-20 V, máx. 5 A
Adaptador de corriente compatible: Adaptador de corriente DJI USB-C (100 W)
Tiempo de carga: Aprox. 1 h 10 min

4. CAPACITACION DE SISTEMAS AEREOS NO TRIPULADOS (DRONES) PRESENCIAL 
El proveedor deberá brindar capacitación sobre el manejo y operación (Inducción Manual de usuario) de los drones suministrados, así como también el manejo del software para descargue y procesamiento de las imágenes. La capacitación se debe brindar a dos personas, y se deben llevar a cabo en la ciudad de Medellín.

5. CURSO PARA DRONES PILOTO RPAS (AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA) CURSO TEÓRICO / PRÁCTICO
El proveedor deberá gestionar el curso de piloto de drones RPAS para 2 personas bajo los lineamientos de la norma RAC 100, y entregar certificación debidamente avalada por la Aerocivil. El curso debe ser teórico – práctico, y las practicas se deben llevar a cabo en la ciudad de Medellín.

6. COMPUTADOR
· R9 7900xiBoardx 670 
· 64gb ddr5 ssdm.
· Disco solido m2 2tb nvme 
· Chasis cm TDI5001 
· Fuente 850w 80+gold 
· Refrigeración 240 mm liquida
· Tarjeta de video RTX 4070s 12 GB 
El proveedor puede ofrecer portátil o pc de escritorio, para este último incluir pantalla.

· Alcance 2. Secretaria de Cultura

1. DRON DJI MINI 4K Fly More Combo
· Alcance de hasta 6.2 millas con OcuSync 
· Resiste vientos hasta 38 km/h
· Diseño liviano y plegable de 0.55lb 
· Gimbal de 3 ejes con video 4K30 
· Capture imágenes fijas de 12MP en JPG y Raw 
· Hasta 31 minutos de tiempo de vuelo 
· Velocidad de vuelo de hasta 36 mph 
· Accesorios combinados Fly More
· Zoom digital de hasta 4x 
· Despegue/vuelo estacionario automático y regreso a casa

GARANTIAS COMERCIALES

El proponente con la presentación de la propuesta se obliga a cumplir con lo detallado en el numeral 8.10 del pliego de condiciones.


CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de __________________, informo que la propuesta técnico-económica presentada por la empresa que represento cumple cabalmente con las Especificaciones técnicas mínimas detalladas en el presente anexo.




_____________________________________ (Firma del Representante Legal)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL)
Xxxxxxxxxxxx (CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

