ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


COMPONENTE 2: Adquisición de: insumos, herramientas y elementos para uso de la Secretaria de Movilidad.

	ITEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS

	






1
	BOLSAS PARA CADAVER
	Bolsa para embalaje de cadáveres color blanco. Debe de ser laminada y sellada al calor acorde con las normas de OSHA y EPA. Cierre tipo cremallera color blanco. Espesor de lámina entre 0,15mm a 0,25 mm, dimensiones de 2,15 metros x 90 cm. El sellado y la laminación deben ser hermético y no permitir el filtrado desde el interior de la bolsa, debe garantizar el control y contención de nivel II en material de riesgo biológico como mínimo. Cada bolsa debe poseer su propio empaque individual.
NOTA: El proponente al que se adjudique el contrato, deberá aportar con antelación a la entrega del producto, una muestra de dicho implemento; con el fin de evaluar el cumplimento de las especificaciones técnicas y realizar la prueba de filtrado.

	





2
	ROLLO	DE 	CINTA ADHESIVA TRANPARENTE 	CON LOGO 	DISTRITO ESPECIAL	DE MEDELLIN (Ancho 5 cm x 50 metros)
	Rollo de cinta adhesiva transparente para embalaje de cadáveres con logo DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLIN, POLICÍA JUDICIAL, EVIDENCIA. SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN; con logo del Distrito Especial de Medellín. Ancho 5 cm x 50metros. (Muestra de las características de logo y leyenda se entregará al contratista a quien se adjudique el contrato, para la respectiva elaboración).

NOTA: El proponente al que se adjudique el contrato, deberá aportar con antelación a la entrega del producto, una muestra de dicho implemento, con el fin de evaluar el cumplimento de las especificaciones técnicas y logos correspondientes

	
3
	KIT DE TESTIGOS MÈTRICOS
	Kit de testigos métricos de 15cm color blanco/negro, doble cara. En material plástico resistente

	
4
	KIT DE TESTIGOS MÉTRICOS TIPO "L"
	Kit De Testigos Métricos Tipo "L" De 15cm X 15cm

	5
	BOLSA ROJA PARA MATERIAL BIOLOGICO
	BOLSAS ROJAS PARA MATERIAL DE RIESGO
BIOLOGICO Y PERTENENCIAS de 92 cm de largo x 110 cm de ancho

	
6
	CAMILLA RODANTE PARA CUERPOS
	Camilla rodante en acero inoxidable de 56 cm de ancho x 195 cm de largo x 93 cm de alto. Sin brazos, con cinturón de seguridad, patas plegables. Todo con el fin de levantar cuerpos sin vida.

	
7
	CAMILLA RODANTE PARA CUERPOS
	Camilla rodante en acero inoxidable de 56 cm de ancho x 186 cm de largo x 106 cm de alto. Sin brazos, con cinturón de seguridad, patas plegables. Todo con el fin de levantar cuerpos sin vida.

	



8
	KIT DE NUMERADORES
	Kit de numeradores para EMP y EF del 1 al 10, en fondo amarillo, números de color negro impresos en la parte delantera	y trasera. 5 pulgadas de alto, 4 pulgadas de ancho, con números de 4 pulgadas de alto, aprovechando al máximo el área del mismo.
Uso forense (no afectan registros fotográficos) fabricados en polietileno de alta densidad calibre 80.

	


9
	KIT DE INDICADORES ALFABETICOS
	Kit de indicadores alfabéticos para EMP y EF de la A, a la Z en fondo amarillo, letras de color negro impresos en la parte delantera y trasera. 5 pulgadas de alto, 4 pulgadas de ancho, con números de 4 pulgadas de alto, aprovechando al máximo el área del mismo.
Uso forense (no afectan registros fotográficos) fabricados en polietileno de alta densidad calibre 80.

	
10
	MALETIN PARA IMPLEMENTOS EN LONA
	Maletines de lona resistente al agua, sistema molle, bolsillos en ambos costados con capacidad expandida, puede ser fuera de la bolsa para colgar objetos, dimensiones aproximadamente 36x 29x 15cm (largo x alto x ancho); 14.2 "x11.4" x5.9 ", múltiples compartimentos de almacenamiento y divisores para optimizar los elementos de uso forense.

	11
	PARAGUAS
	SOMBRILLAS DE 16 VARILLAS DE ALTA CALIDAD

	
12
	TABLA	DE APOYO PORTA DOCUMENTOS
CON GANCHO DE SUJECIÓN
	TABLA DE APOYO PORTA DOCUMENTOS CON GANCHO DE SUJECIÓN TAMAÑO OFICIO, EN MATERIAL POLIPROPILENO. 34 CMS X 24 CMS. LARGO X ANCHO. ESPESOR 2,8 CMS.

	
13
	POLARÌMETRO- OPACIMETRO
	Medidor de tinte de 2 piezas para medición de vidrios polarizados en vehículos, para todas las ventanas.

	
14
	MEDIDOR CALIBRADOR DIGITAL DE PROFUNDIDAD
	En material resistente a caídas, con pantalla de fácil lectura, rango de diferencia 0,01mm

	


15
	UNIDAD EXTERNA DE DVD USB QUEMADORA LECTORA
	Interfaz USB 2.0 (hasta 480Mbits / s, Compatible con USB 3.0) Sus velocidades de escritura 8x DVD y 24x CD que permita producir copias ópticas de manera eficiente, reproducción silenciosa¸ que admita formatos M-DISC para un almacenamiento de datos de alta calidad.
SOPORTE MULTIFORMATO. Para DVD + R / R DL / RW, DVD-R / R DL / RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD- ROM DL, CD-R / RW / ROM y CD-DA.

	
16
	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 120M ISTANCIOMETRO
	FUNCIONALIDADES:
Manejo fácil e intuitivo Pantalla LCD Alta precisión (+/- 2mm) y amplio rango de medición hasta 120 metros nivel de burbuja, para comprobar si el láser está vertical/horizontal con respecto al objeto




NOTAS
· Cada kit de testigos está compuesto por una (1) sola unidad, lo que confirma la configuración de un solo elemento por paquete.
· Se establece que el material de los testigos métricos debe ser plástico, lo que constituye un requisito técnico para su fabricación y uso.
· Los numeradores se requieren tipo triangulo con apertura de 30°.
· Los indicadores alfabéticos se requieren tipo triangulo con apertura de 30°.


