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	RODILLERAS

	Rodilleras
	Rodilleras tácticas que ofrecen protección en rodilla y canilla.

Poseen diseño ergonómico, excelente ventilación, ajuste perfecto con correas en nylon elástico y cinta de contacto de suelte rápido, fijación en la parte posterior de la pierna, ofrece que el centro de la rodilla este completamente cubierta en todo el rango de movimiento, 3 piezas inyectadas con 4 tornillos y pin en aluminio para dar fijación y movimiento a las piezas, remaches en latón (no se oxidan) que sujetan la parte de la interna. Área de la rodilla flotante, con refuerzo en material sintético termo inyectado y cámara de aire que ofrece protección extra.

Diseño asimétrico izquierdo y derecho para optimo ajuste y cobertura en todo el rango del movimiento.

	Nivel de protección
	Debe tener protección al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/ o material rígido

	Dimensiones de la prenda
	PARTE INTERNA (ACOLCHADO)
*Ancho superior mínimo 220 mm medida en la parte más ancha.
*  Ancho medio mínimo 220 mm medida en la parte más ancha.
*  Ancho inferior mínimo 220 mm medida en la parte más ancha.
*Largo 460 mm ± 10 mm.
Tres (03) correas elásticas ajustables de 40 mm ± 2 mm (Una en la parte superior, una en la parte media y una en la parte inferior)
PARTE EXTERNA
*Una (01) pieza superior en plástico de 240 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 150 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con cuatro (04) remaches en latón asegurando la parte interna.

* Una (01) pieza media (rodilla) en plástico de 280 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 130 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con cuatro (04) remaches en latón asegurando la parte superior e inferior.

*Una (01) pieza inferior en plástico de 230 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 270 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con seis (06) remaches en latón asegurando la parte interna.

*Espesor pieza de inyección (Plástico) 2.5 mm mínimo.

*Tres (03) Hebillas plásticas tipo suelte rápido para ajuste de la pieza en la pierna y canillera.

* Orificios de ventilación en la pieza superior e inferior.

*Angulo de rotación que permite el movimiento de las articulaciones del cuerpo.

	Tallaje
	Talla única para adulto

	Material de forro parte interior
	* Forro tejido 100% poliéster.

Abullonado en poliestireno expandido resistente,
termo conformado que absorbe dispersa los impactos.

	Manual de usuario
	Cada juego de rodilleras debe traer un manual de usuario donde se indique condiciones de uso, mantenimiento de las rodilleras y nivel de protección en idioma español.

	Material de la rodillera
	Composición:
Material en plástico moldurado. Polipropileno 45%.
Polietileno 2%
Polyester 12%
Poliamida nylon 26,8% Policloruro de vinilo 3% Caucho 7%
Aluminio 2%
Acetato de vinilo de etileno 0,2%
Latón 2%

	Color
	A convenir con el supervisor

	Garantía
	1 año

	Tipo embalaje
	En bolsa de polipropileno por juego

	Deformación
	Debe ser de un material que cumpla con el 100% de las especificaciones requeridas con el fin de que no
se rompa con una caída.

	Servicio post- venta
	Se dará capacitación al personal que sea necesario sobre el uso y conservación de las rodilleras con el fin de garantizar tenga la mejor información del producto.


 
 
	CODERAS

	Codera
	Coderas tácticas que ofrecen protección en codo, antebrazo y triceps. Poseen diseño ergonómico, ventilación, ajuste perfecto con correas en nylon elástico y cinta de contacto de suelte rápido, fijación en la parte interna del brazo, remaches en latón (no se oxidan) que sujetan la parte interna.

Diseño asimétrico izquierdo y derecho para optimo ajuste y cobertura en todo el rango del movimiento. Con pieza textil elástica que impide el desplazamiento de la codera durante el uso.

Área del codo flotante con refuerzo en material sintético termo inyectado.

	Nivel de protección
	Debe tener protección al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/ o material rígido

	Dimensiones de la prenda
	PARTE INTERNA (ACOLCHADO)

* Ancho superior 220 mm ± 5 mm.
* Ancho medio 190 mm ± 5 mm medida en la parte más ancha.
* Ancho inferior 130 mm ± 5 mm medida en la parte más ancha.
* Largo 340 mm ± 10 mm.
* Dos (02) correas elásticas ajustables de 40 mm ± 2 mm (Una en la parte superior y una en la parte inferior)
*Una (01) correa elástica ajustable de 20 mm ± 2 mm ubicada en la parte media
* Sistema antideslizante en la parte del codo y
antebrazo.
* Sistema de sujeción del antebrazo en tela de 150 ± 5 mm, medido en los extremos, con sistema antideslizante en la parte interna.

PARTE EXTERNA

*Una (01) pieza superior en plástico de 100 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 85 mm ± 3 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con cuatro (04) remaches en latón.

*Una (01) pieza inferior en plástico de 190 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 220 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con seis (06) remaches en latón.

*Espesor pieza de inyección (Plástico) 2.5 mm mínimo.

*Cinta de contacto (gancho) para la correa superior, de 40 mm ± 2 mm de alto y 75 mm ± 3 mm de ancho.

*Dos hebillas plásticas tipo pasador para ajuste de la pieza en el antebrazo de 40 mm ± 2 mm y 20 mm ± 2 mm, medidas en la parte interna.

*Orificios de ventilación en la pieza superior e inferior.

*Angulo de rotación que permite el movimiento de las articulaciones del cuerpo.

	
Tallaje
	Talla única para adulto

	Material de forro parte interior
	* Abullonado en poliestireno expandido resistente, termo conformado que absorbe y dispersa los impactos.

* Forro tejido 100% poliéster.

	Manual de usuario
	Cada juego de Codera debe traer un manual de usuario donde se indique condiciones de uso, mantenimiento de las rodilleras y nivel de protección
en idioma español.

	Material de la codera
	Composición:
Material en plástico moldurado. Polipropileno 34%.
Polietileno 20%
Polyester 11%
Poliamida nylon 9% Policloruro de vinilo 9% Caucho 5%
Poliuretano 6%
Aluminio 5%
Acetato de vinilo de etileno 0,2%

	Color
	A convenir con el supervisor de la negociación.

	Garantía
	1 año

	Tipo embalaje
	En bolsa de polipropileno por juego

	Deformación
	Debe ser de un material que cumpla con el 100% de
las especificaciones requeridas con el fin de que no se rompa con una caída.

	Servicio post- venta
	Se dará capacitación al personal que sea necesario sobre el uso y conservación de coderas con el fin de
garantizar tenga la mejor información del producto.

	Año de fabricación
	Certificar que el material es nuevo no repotenciado
ni remanufacturado por parte del fabricante del producto.


 
 
	GUANTES

	Guante
	Cumplimiento de la especificación técnica ET-PN-
074-A2, en caso de actualización, la que la actualice.
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