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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	 

	1
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR
	 
	 

	1.1
	Cantidad
	De acuerdo al cuadro de cantidades
	 
	 

	1.2
	Marca
	Especificar
	 
	 

	1.3
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	1.4
	Rango de operación
	Día color y en la Noche blanco y negro.
	 
	 

	1.5
	Formato  de  la Imagen
	1 / 2.8 a 1/3 " CMOS
	 
	 

	1.6
	Salida de vídeo
	IP directamente desde la cámara en H264
	 
	 

	1.7
	Resolución   de salida
	Full HD 1920 x 1080p
	 
	 

	1.8
	Funcionamiento
	Outdoor. PTZ
	 
	 

	1.9
	Aspecto de Visualización
	16:9
	 
	 

	1.10
	Tipo de escaneo
	Progresivo
	 
	 

	1.11
	Iluminación mínima
	Día: 0.5 Lux o mejor
Noche B/W: 0.05 Lux o mejor
	 
	 

	1.12
	Posiciones predefinidas (Presets)
	Mínimo 100
	 
	 

	1.13
	Zonas de privacidad
	Mínimo 8
	 
	 

	1.14
	Velocidad de presets
	Mínimo 120 grados/seg.
	 
	 

	1.15
	Movimiento horizontal
	360 grados
	 
	 

	1.16
	Movimiento vertical
	180 grados y giro automático en el centro evitando que se visualicen las imágenes invertidas
	 
	 

	1.17
	Velocidad Tilt
	Mínimo 40 grados /seg.
	 
	 

	1.18
	Función de auto giro del lente
	Si
	 
	 

	1.19
	Control de iris
	Automático
	 
	 

	1.20
	Control de ganancia
	Automático
	 
	 

	1.21
	Balance de blancos
	Automático
	 
	 

	1.22
	Streaming de video
	Topología de la red Configurable Unicast y Multicast
	 
	 

	1.23
	Frames  por segundo
	30 FPS
	 
	 

	1.24
	Número de Streaming de video
	Mínimo (2) configurables para visualización y para almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de configurarse en CBR (Constant Bit Rate) para adaptar el tráfico al ancho de banda disponible. Se verificará en prueba técnica que el consumo de ancho de banda es acorde a los canales de comunicación con los cuales puede contar el Distrito. 
	 
	 

	1.25
	Rango dinámico
	75 dB o mejor
	 
	 

	1.26
	Zoom compuesto
	Mínimo 30 X óptico y Mínimo 12X digital
	 
	 

	1.27
	Foco
	Automático
	 
	 

	1.28
	Montaje outdoor
	Sistema anti-condensación
	 
	 

	1.29
	Transmisión de alarmas.
	Mínimo (1) contacto seco, acoples ópticos, sensores, transductores o accesorios necesarios para señalización de falla en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete de equipos
	 
	 

	1.30
	Carcaza (housing)
	Anti vandálico.
	 
	 

	1.31
	Obturador electrónico (Electronic shutter)
	Automático o manual
	 
	 

	1.32
	Certificación   y homologación
	ONVIF Profile S, anexar la declaración de conformidad del fabricante del dispositivo ofertado y publicación de la misma en www.onvif.org
	 
	 

	1.33
	Nivel de protección
	IP 66 e IK10
	 
	 

	1.34
	Audio
	Transmisión bidireccional (full dúplex)
	 
	 

	1.35
	Compresión de audio
	G.711, SIP o AAC
	 
	 

	1.36
	Protocolo IP
	IP V4 y IP V6
	 
	 

	1.37
	Normatividad
	CE, FCC, UL
	 
	 

	1.38
	Estabilización de imagen
	Si
	 
	 

	2
	CÁMARA PTZ TIPO DOMO EXTERIOR CON IR
	 

	2.1
	Cantidad
	De acuerdo al cuadro de cantidades
	 
	 

	2.2
	Marca
	Especificar
	 
	 

	2.3
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	2.4
	Rango de operación
	Día color y en la Noche blanco y negro.
	 
	 

	2.5
	Formato  de  la Imagen
	1 / 2.8 a 1/3 " CMOS
	 
	 

	2.6
	Salida de vídeo
	IP directamente desde la cámara en H264
	 
	 

	2.7
	Resolución   de salida
	Full HD 1920 x 1080p
	 
	 

	2.8
	Funcionamiento
	Outdoor. PTZ
	 
	 

	2.9
	Aspecto de Visualización
	16:9
	 
	 

	2.10
	Tipo de escaneo
	Progresivo
	 
	 

	2.11
	Iluminación mínima
	Día: 0.5 Lux o mejor
Noche B/W: 0.05 Lux o mejor
	 
	 

	2.12
	Posiciones predefinidas (Presets)
	Mínimo 100
	 
	 

	2.13
	Zonas de privacidad
	Mínimo 8
	 
	 

	2.14
	Velocidad de presets
	Mínimo 120 grados/seg.
	 
	 

	2.15
	Movimiento horizontal
	360 grados
	 
	 

	2.16
	Movimiento vertical
	180 grados y giro automático en el centro evitando que se visualicen las imágenes invertidas
	 
	 

	2.17
	Velocidad Tilt
	Mínimo 40 grados /seg.
	 
	 

	2.18
	Función de auto giro del lente
	Si
	 
	 

	2.19
	Control de iris
	Automático
	 
	 

	2.20
	Control de ganancia
	Automático
	 
	 

	2.21
	Balance de blancos
	Automático
	 
	 

	2.22
	Streaming de video
	Topología de la red Configurable Unicast y Multicast
	 
	 

	2.23
	Frames  por segundo
	30 FPS
	 
	 

	2.24
	Número de Streaming de video
	Minimo (2) configurables para visualizacion y para almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de configurarse en CBR (Constant Bit Rate) para adaptar el tráfico al ancho de banda disponible. Se verificará en prueba tecnica que el consumo de ancho de banda es acorde a los canales de comunicación con los cuales puede contar el Distrito. 
	 
	 

	2.25
	Rango dinámico
	75 dB o mejor
	 
	 

	2.26
	Zoom compuesto
	Mínimo 30 X óptico y Mínimo 12X digital
	 
	 

	2.27
	Foco
	Automático
	 
	 

	2.28
	Montaje outdoor
	Sistema anti-condensación
	 
	 

	2.29
	Transmisión de alarmas.
	Mínimo (1) contacto seco, acoples ópticos, sensores, transductores o accesorios necesarios para señalización de falla en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete de equipos
	 
	 

	2.30
	Carcaza (housing)
	Anti vandálico.
	 
	 

	2.31
	Obturador electrónico (Electronic shutter)
	Automático o manual
	 
	 

	2.32
	Certificación   y homologación
	ONVIF Profile S, anexar la declaración de conformidad del fabricante del dispositivo ofertado y publicación de la misma en www.onvif.org
	 
	 

	2.33
	Nivel de protección
	IP 66
	 
	 

	2.34
	Iluminación infrarroja
	Distancia mínima 100 metros
Control de potencia variable automático Funcionamiento integrado e interno
	 
	 

	2.35
	Audio
	Transmisión bidireccional (full dúplex)
	 
	 

	2.36
	Compresión de audio
	G.711, SIP o AAC
	 
	 

	2.37
	Protocolo IP
	IP V4 y IP V6
	 
	 

	2.38
	Normatividad
	CE, FCC, UL
	 
	 

	2.39
	Estabilización de imagen
	Si
	 
	 

	3
	CAMARA FIJA TIPO 1
	 
	 

	3.1
	Cantidad
	De acuerdo con el cuadro de cantidades
	 
	 

	3.2
	Marca
	Especificar
	 
	 

	3.3
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	3.4
	Distancia focal
	Varifocal 3 a 9 mm
	 
	 

	3.5
	Característica mecánica del lente
	Motorizado con zoom y foco remoto
	 
	 

	3.6
	Tipo carcasa
	Anti vandálica
	 
	 

	3.7
	Lente
	Angulo de visión horizontal entre 35º y 75º.
	 
	 

	3.8
	Resolución
	2MP
	 
	 

	3.9
	Sensor
	CMOS de Máximo 1 /2.7 Hasta 1/3 pulg.
	 
	 

	3.10
	Control de ganancia
	Configuración automática o fija manual
	 
	 

	3.11
	Balance de blancos
	Automático, fijo o manual.
	 
	 

	3.12
	Formato de video
	H264
	 
	 

	3.13
	Numero de Streaming de Video
	Mínimo (2) configurables para visualización y para almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de configurarse en CBR (Constant Bit Rate) para adaptar el tráfico al ancho de banda disponible. Se verificará en prueba técnica que el consumo de ancho de banda es acorde a los canales de comunicación con los cuales puede contar el Distrito. 
	 
	 

	3.14
	Sensibilidad
	Día: 0.4 lux   /Noche 0.05  Lux
	 
	 

	3.15
	Señal a ruido
	Mayor 50 Db
	 
	 

	3.16
	Seguridad de Red
	HTTPS
	 
	 

	3.17
	Control de iris
	Lente con iris automático
	 
	 

	3.18
	WDR
	Mínimo 75 dB
	 
	 

	3.19
	Día y Noche
	Filtro real infrarrojo mecánico de corte día/noche
	 
	 

	3.20
	Streaming    de video
	Topología de la red Configurable Unicast y Multicast
	 
	 

	3.21
	Certificación   y homologación
	ONVIF Profile S, anexar la declaración de conformidad del fabricante del dispositivo ofertado y publicación de la misma en www.onvif.org
	 
	 

	3.22
	Nivel de Protección
	IP66 o superior
	 
	 

	3.23
	Iluminación Infrarroja
	Distancia mínima 30 metros Funcionamiento integrado e interno
	 
	 

	3.24
	Protocolo IP
	IP V4 y IP V6
	 
	 

	3.25
	Normatividad
	CE, FCC y UL
	 
	 

	3.26
	Soportes
	Debe  contemplarse  soporte  para  la  cámara  según ubicación.
	 
	 

	4
	CAMARA FIJA TIPO 2
	 
	 

	4.1
	Cantidad
	De acuerdo con el cuadro de cantidades
	 
	 

	4.2
	Marca
	Especificar
	 
	 

	4.3
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	4.4
	Distancia focal
	Varifocal 3 a 9 mm
	 
	 

	4.5
	Característica mecánica del lente
	Motorizado con zoom y foco remoto
	 
	 

	4.6
	Tipo carcasa
	Anti vandálica
	 
	 

	4.7
	Lente
	Angulo de visión horizontal de 37º y 75º.
	 
	 

	4.8
	Resolución
	5MP
	 
	 

	4.9
	Sensor
	CMOS de Máximo 1 /2.7 Hasta 1/3 pulg.
	 
	 

	4.10
	Control de ganancia
	Configuración automática o fija manual
	 
	 

	4.11
	Balance de blancos
	Automático, fijo o manual.
	 
	 

	4.12
	Formato de video
	H264
	 
	 

	4.13
	Numero de Streaming de Video
	Minimo (2) configurables para visualizacion y para almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de configurarse en CBR (Constant Bit Rate) para adaptar el tráfico al ancho de banda disponible. Se verificará en prueba tecnica que el consumo de ancho de banda es acorde a los canales de comunciacion con los cuales puede contar el Distrito. 
	 
	 

	4.14
	Sensibilidad
	Día: 0.4 lux   /Noche 0.05  Lux
	 
	 

	4.15
	Señal a ruido
	Mayor 50 dB
	 
	 

	4.16
	Seguridad de Red
	HTTPS
	 
	 

	4.17
	Control de iris
	Lente con iris automático
	 
	 

	4.18
	WDR
	Mínimo 75 dB
	 
	 

	4.19
	Día y Noche
	Filtro real infrarrojo mecánico de corte día/noche
	 
	 

	4.20
	Streaming    de video
	Topología de la red Configurable Unicast y Multicast
	 
	 

	4.21
	Certificación   y homologación
	ONVIF Profile S, anexar la declaración de conformidad del fabricante del dispositivo ofertado y publicación de la misma en www.onvif.org
	 
	 

	4.22
	Nivel de Protección
	IP66 o superior
	 
	 

	4.23
	Iluminación Infrarroja
	Distancia mínima 30 metros Funcionamiento integrado e interno
	 
	 

	4.24
	Protocolo IP
	IP V4 y IP V6
	 
	 

	4.25
	Normatividad
	CE, FCC y UL
	 
	 

	4.26
	Soportes
	Debe  contemplarse  soporte  para  la  cámara  según ubicación.
	 
	 

	5
	CAMARA FIJA TIPO 3
	 

	5.1
	Cantidad
	De acuerdo con el cuadro de cantidades
	 
	 

	5.2
	Marca                   
	Especificar
	 
	 

	5.3
	Modelo              
	Especificar
	 
	 

	5.4
	Resolución           
	Mínimo 16MP
	 
	 

	5.5
	Sensor 
	Monosensor progresivo y Mínimo 25mm
	 
	 

	5.6
	Rango                 
	Mínimo 60dB Dinámico
	 
	 

	5.7
	Compresión        
	MJPEG ó H.264 (para su maxima resolución)
	 
	 

	5.8
	Opción lentes dependiento de la escena
	EF con montura SLR. Autoiris desde 24mm hasta dependiendo 200mm o Autoiris, Varifocal hasta 150mm
	 
	 

	5.9
	Streams de video 
	Minimo (3) configurables para visualizacion y para almacenamiento. La cámara debe tener la capacidad de configurarse en CBR (Constant Bit Rate) para adaptar el tráfico al ancho de banda disponible. Se verificará en prueba tecnica que el consumo de ancho de banda es acorde a los canales de comunciacion con los cuales puede contar el Distrito. 
	 
	 

	5.10
	Nivel de Protección
	IP66 o mejor
	 
	 

	5.11
	Temperatura de operación
	-10ºC hasta 50ºC
	 
	 

	5.12
	Protocolo IP      
	 IP V4 y IP V6
	 
	 

	5.13
	Normatividad       CE
	FCC y UL
	 
	 

	5.14
	Soportes              
	Debe contemplarse soporte para  la  cámara  según ubicación.
	 
	 

	6
	SWITCH TIPO CORE
	 

	6.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	6.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	6.3
	Tipo
	Chasis
	 
	 

	6.4
	Redundante
	En fuente, procesamiento y ventilación
	 
	 

	6.5
	Numero de puertos
	Tantos como se requieran de acuerdo a la configuración y al diseño propuesto por el contratista
	 
	 

	6.6
	Capacidad conmutación ó ancho banda
	de   Mínimo 160 Gbps de
	 
	 

	6.7
	Puertos RJ 45
	(24) puertos en cobre 10/100/1000 de cobre con auto-sensing
	 
	 

	6.8
	Puertos fibra SFP a 1GB  
	(10) Diez mínimos con todos los módulos.
	 
	 

	6.9
	Puertos  de  conexión  a   10 Gigabit
	(10) mínimo con sus respectivos módulos 
	 
	 

	6.10
	Soporte V LANS
	255
	 
	 

	6.11
	Compatibilidad
	Con otras marcas del mercados
	 
	 

	6.12
	Capa
	2 y 3
	 
	 

	6.13
	Normas soportadas
	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w. IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE
802.1s.
	 
	 

	6.14
	Kit de montaje
	En rack
	 
	 

	6.15
	Soporte Técnico
	Incluido
	 
	 

	6.16
	Actualizaciones          de software
	Durante el tiempo de garantía.
	 
	 

	6.17
	Soporte
	Telefónico ilimitado y soporte para cambio de equipos por garantía.
	 
	 

	6.18
	Documentación y CD
	Software de administración.
	 
	 

	6.19
	Accesorios
	Los   necesarios   para   su   instalación   y funcionamiento.
	 
	 

	6.20
	Enrutamiento y gestion 
	IPv4 e IPv6
	 
	 

	6.21
	Capacidad de crecimiento
	Mediante software y hardware.
	 
	 

	6.22
	Temperatura de operación
	0 a 40 C°.
	 
	 

	6.23
	Soporte  de protocolos RFC
	793  (TCP),  2131  (DHCP),  791  (IP),  768
(UDP), 783 y/o 1350 (TFTP) y RFC 3376
	 
	 

	6.24
	Gestión
	SNMP V3
	 

	7
	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN
	 
	 

	7.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	7.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	7.3
	Tipo
	Diseñado para CCTV / Tipo industrial
	 
	 

	7.4
	Tipo de sistema de visualización:
	Debe permitir configuración Video Wall, (1 full screen) conectado directamente a una estación de trabajo
	 
	 

	7.5
	Numero de módulos:
	De acuerdo a cada lugar NxN
	 
	 

	7.6
	Soportes
	Ecualizables
	 
	 

	7.7
	Tecnología
	LED
	 
	 

	7.8
	Pantalla o sobre posición de película
	Anti reflectiva
	 
	 

	7.9
	Resolución
	4K con upscaler
	 
	 

	7.10
	Tamaño del monitor
	Mínimo 55“ diagonal
	 
	 

	7.11
	Conexiones de entrada
	DVI y HDMI
	 
	 

	7.12
	Montaje y herraje
	De acuerdo al lugar de instalación
	 
	 

	7.13
	Garantía de Funcionamiento
	A  la  altura  de  la  ciudad  de Bogota
	 
	 

	7.14
	Angulo de visión
	178º/178º
	 
	 

	7.15
	Garantía
	40000 horas
	 
	 

	7.16
	Separación máxima entre  (2)  dos  módulos (gap)
	Igual o menor a 4 mm
	 
	 

	7.17
	Adecuación:
Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño.
	 
	 

	7.18
	Instalación:
Cableado eléctrico regulado, protecciones, video, control y datos, debe quedar instalado y funcionando.
	 
	 

	7.19
	El sistema de visualización debe incluir los equipos necesarios de conmutación y procesamiento de video que permita hacer multi-screen de acuerdo al número de operadores y monitores instalados a fin de garantizar la funcionalidad de proyección de acuerdo a la problemática del momento
	 
	 

	8
	MONITOR DE VISUALIZACIÓN
	 

	8.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	8.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	8.3
	Tipo
	Diseñado para CCTV / Tipo industrial
	 
	 

	8.4
	Soportes
	Ecualizables
	 
	 

	8.5
	Tecnología
	LED
	 
	 

	8.6
	Pantalla  o  sobre posición de película
	Anti reflectiva
	 
	 

	8.7
	Resolución
	4K con upscaler
	 
	 

	8.8
	Tamaño del monitor
	Mínimo 55“ diagonal
	 
	 

	8.9
	Conexiones de entrada
	DVI y HDMI
	 
	 

	8.10
	Montaje y herraje
	De acuerdo al lugar de instalación
	 
	 

	8.11
	Garantía de funcionamiento
	A  la  altura  de  la  ciudad  de  instalación (metros sobre el nivel del mar - msnm)
	 
	 

	8.12
	Garantía
	40000 horas
	 
	 

	8.13
	Se debe garantizar la instalación con su correcta verticalidad de los módulos
Si posteriormente ceden las bases o módulos sufren daños por mala instalación o sujeción deben ser asumidos por el contratista.
	 
	 

	9
	MONITOR OPERADOR CCTV
	 

	9.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	9.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	9.3
	Tecnología
	Tecnología LED
	 
	 

	9.4
	Soportes
	Ecualizables
	 
	 

	9.5
	Pantalla       o       sobre posición de película
	Anti reflectiva
	 
	 

	9.6
	Resolución
	4K con upscaler
	 
	 

	9.7
	Tamaño del monitor
	Entre 23 y 24’’ diagonal
	 
	 

	9.8
	Conexiones de entrada
	DVI y HDMI
	 
	 

	9.9
	Garantía
	40000 horas
	 
	 

	10
	EQUIPO DE ESCRITORIO PARA ESTACIÓN DE TRABAJO
	 
	 

	10.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	10.2
	Referencia
	Especificar
	 
	 

	10.3
	Tipo de Chasís
	Escritorio
	 
	 

	10.4
	Tecnología procesador
	Intel Core i7 de Cuarta generacion o Superior
	 
	 

	10.5
	Velocidad
	3.0 GHz
	 
	 

	10.6
	Núcleos
	El requerido por la plataforma de gestion de video (VMS) ofrecida, para garantizar un desempeño optimo en gestion, administracion y y procesamiento de video. En todo caso, no podra ser inferior a 4 nucleos.
	 
	 

	10.7
	Caché
	25 MB
	 
	 

	10.8
	Bus del Sistema
	2000MHz
	 
	 

	10.9
	Memoria RAM
	El requerido por la plataforma de gestion de video (VMS) ofrecida, para garantizar un desempeño optimo en gestion, administracion y y procesamiento de video. En todo caso, no podra ser inferior a 16 GB DDR4.
	 
	 

	10.10
	Tarjeta de video
	Para soporte de monitor dual, con mínimo 4GB de video RAM independiente de la memoria RAM del sistema, ancho de banda (throughput) de mínimo 100GB/s, mínimo 3 salidas simultaneas: DisplayPort (o Mini DisplayPort) y/o DVI y/o HDMI (o Mini HDMI) con interfaces incluidas de conexiones a los monitores de visualización requeridos, compatibilidad con la resolución 4K, drivers certificados para el hardware y sistema operativo solicitado, Estas tarjetas deben ser certificadas para la estación de trabajo ofertada y por la plataforma de software seleccionada (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo).
Sin embargo estas características son mínimas, en caso de que se requiera mayor capacidad en hardware debe ser asumido por el contratista sin costo adicional.
	 
	 

	10.11
	Capacidad Disco Duro
	Mínimo   250GB   en   estado   sólido   con velocidad de 6 Gb/s
	 
	 

	10.12
	Controlador Disco Duro
	Interna o externa. SATA V3
	 
	 

	10.13
	Teclado
	Enhanced (Español)
	 
	 

	10.14
	Conector
	USB
	 
	 

	10.15
	Mouse
	Óptico de dos botones, con Scroll Central USB
	 
	 

	10.16
	Puertos USB
	Versión 3, mínimo 6 puertos
	 
	 

	10.17
	Tarjeta de red
	Gigabit Ethernet 1000Base-T. con conector RJ 45
	 
	 

	10.18
	PCI
	Express 3.0, mínimo 4 bahías
	 
	 

	10.19
	Controlador de audio
	Integrado
	 
	 

	10.20
	Software licenciado
	Si
	 
	 

	10.21
	Sistema Operativo Windows instalado de fábrica
	La utlima certificada por el fabricante de la solucion de video (VMS), y con soporte por parte Microsoft.
	 
	 

	10.22
	En dependencia de los diseños finales de la solución y las características propias del sistema a implantar, el Contratista deberá realizar los ajustes necesarios a las características de las estaciones de trabajo, de tal manera que no se presenten bloqueos o saturaciones de procesador, memoria RAM, o cualquier componente de la arquitectura del servidor o su almacenamiento respectivo. Para lo cual de ser necesario se deben hacer los ajustes o cambios necesarios en software y hardware si costo adicional para el proyecto.
Se deberá demostrar que la estación de trabajo está en la capacidad de visualizar 40 flujos de video simultáneos de 2MP a 30fp. La demostración se realizará a través de pruebas de funcionalidad avaladas por el contratante y soportadas con acta que incluyan registro videográfico.
	 
	 

	10.23
	El contratista deberá responder durante el tiempo de garantía por cualquier defecto de fabricación o funcionamiento de los equipos, que sea imputable a la imperfección o deficiencia de los materiales o a la mano de obra utilizada en su producción y ensamble. Además, deberá responder por cualquier defecto de fabricación de los medios magnéticos del software suministrado.
	 
	 

	10.24
	El contratista deberá garantizar el suministro durante el término de la garantía y vigencia del contrato, de los repuestos (partes y componentes) que sean necesarios para la reparación. Los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo los de reparación o reposición; la mano de obra, suministro de repuestos y transporte, serán a cargo del contratista.
	 
	 

	10.25
	El contratista debe hacer efectiva ante el fabricante la garantía de los componentes que deban ser remplazadas.
	 
	 

	10.26
	El procedimiento para hacer efectiva la garantía se inicia con el reporte de un problema al proveedor, este deberá responder dentro del día hábil siguiente. Dentro de este tiempo inicial de respuesta se debe solucionar y reparar definitivamente el problema, en caso de que no sea posible o conveniente su reparación, se cambiará inmediatamente el equipo, por otro de igual o superior características técnicas.
	 
	 

	10.27
	Implementar     software antivirus
	Última versión de la marca ya instalada y licenciada con actualizaciones por el término de la garantía
	 
	 

	11
	JOYSTICK DE OPERACIÓN
	 
	 

	11.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	11.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	11.3
	Compatibilidad con cámaras
	Debe ser compatible para el control de todas las cámaras instaladas en la solución
	 
	 

	11.4
	Selección de Cámara y Monitores.
	Debe poseer display que permita seleccionar cámaras y monitores, o poseer un sistema intuitivo y de fácil manejo para el uso del operador, que permita elegir la cámara y en que monitor se visualizará.
	 
	 

	11.5
	Compatibilidad funcional Con Hardware y Software ofertado
	Con HW y Sw ofertado
	 
	 

	11.6
	Control en tiempo real
	PANT, TILT, ZOOM, IRIS y FOCO
	 
	 

	11.7
	Fecha fabricación
	Hasta seis meses antes de la adjudicación del proceso de contratación certificado por el fabricante
	 
	 

	12
	UPS 1KVA
	 
	 

	12.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	12.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	12.3
	Capacidad
	1 KVA
	 
	 

	12.4
	Tipo
	Doble conversión On line
	 
	 

	12.5
	Factor de potencia
	0,85
	 
	 

	12.6
	Voltaje de entrada
	120V VAC +/- 10 % a 60 HZ
	 
	 

	12.7
	Voltaje de salida
	120 VAC +/- 3 %
	 
	 

	12.8
	% THD en tensión
	4%
	 
	 

	12.9
	Gestión
	Sistema de diagnóstico, administración remota y monitoreo SNMP. Cada ups, debe ser gestionada desde el centro de control, con la herramienta suministrada por el fabricante.
	 
	 

	12.10
	Baterías
	Selladas libres de mantenimiento
	 
	 

	12.11
	Soporte por baterías
	Mínimo de 90 minutos (con la carga equivalente a los equipos, elementos y accesorios en un punto de cámara).
	 
	 

	12.12
	Normativa
	UL
	 
	 

	13
	PLANTA ELECTRICA
	 
	 

	13.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	13.2
	Referencia
	Especificar
	 
	 

	13.3
	Cantidad
	Especificar
	 
	 

	13.4
	Potencia            
	15KVA  o  20KVA  o  30KVA  según  el  cuadro  de Nominal cantidades del proyecto.
	 
	 

	13.5
	Tipo                   
	Intemperie
	 
	 

	13.6
	Frecuencia          
	60 HZ
	 
	 

	13.7
	Número de  fases
	Trifásica
	 
	 

	13.8
	Voltaje 
	110 por fase o 220 V entre fases debe incluir rruptor de salida del generador adecuado a la acidad de salida requerida
	 
	 

	13.9
	Tipo motor
	Aspiracion natural tipo diesel
	 
	 

	13.10
	Arranque  automatico
	Arranque  y  parada  automáticos  con  5  intentos  de  arranque, luz que indica parada automática por alta temperatura de agua de refrigeración, baja presión de aceite, sobre velocidad, sobre arranque y bajo nivel de refrigerante; interruptor 3 posiciones: automático apagado y manual panel de control electrónico que permita arranque manual, automática y prueba, parada de emergencia y visualización de alarmas.
	 
	 

	13.11
	Cabina de insonorización
	Debe incluir cabina insonorización tipo intemperie y caseta de protección en teja y soportería metálica.
	 
	 

	13.12
	Acople
	Acople directo motor - generador, mediante discos flexibles, montado sobre una viga común de acero estructura. Equipado con tanque para 8 horas de operación a carga total.
	 
	 

	13.13
	Tablero de transferencia automática
	Controles de calculados en corriente en AC1 incluyendo vigilante de  tensión, enclavamiento mecánico y eléctrico, selector de 3 posiciones, pilotos de señalización en cofre metálico con pintura electrostática.
	 
	 

	13.14
	Desfogue
	Se debe instalar la tubería necesaria con el fin de que la emisión de los gases de combustión se expulse en área externa de las instalaciones de Policía.
	 
	 

	13.15
	Tanque
	En el momento de la entrega final del proyecto, el contratista debe suministrar la planta eléctrica respectiva tanqueada al 100% de su capacidad.
	 
	 

	13.16
	Cargador, batería  y  pre- calentador
	Se debe garantizar el encendido automático en temperaturas ambientes bajas y altas, se debe incluir el encendido  automático  en  temperaturas de ambientes bajas y altas, se debe suministrar el cargador con sus respectivas baterías.
	 
	 

	13.17
	Sistema       de gestión
	SNMP
	 
	 

	14
	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
	 

	14.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	14.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	14.3
	Formatos
	MJPEG, MPEG4, H.264, JPEG2000
	 
	 

	14.4
	Resoluciones de Grabación
	SIF, 2SIF, 4SIF, 720p (1MP), 1080p (2MP), 3MP, 5MP, hasta 20MP o resoluciones superiores
	 
	 

	14.5
	Capacidad  de Almacenamiento local    o remoto
	Mínimo 3 meses por cada una de las cámaras de la siguiente forma:
PTZ: 1280x720p (1MP) a 15fps
PTZ: 1280x720p (1MP) a 15fps
Fija: 2048x1536p (2MP)a 15fps
Fija: 2048x1536p (5MP)a 7fps
UHD: 16 MP @ 4fps
	 
	 

	14.6
	Disponibilidad de la solución
	El sistema no debe presentar intermitencias en el almacenamiento, su disponibilidad debe ser 7 x 24
	 
	 

	14.7
	Operación
	Grabación, reproducción Local, Reproducción remota, Visualización en vivo Local y remota simultáneamente
	 
	 

	14.8
	Diseño
	Se debe contemplar un tráfico por cada cámara en H.264, 15pfs, 1280x720p. Por lo tanto el diseño de procesamiento, conexiones físicas, tráfico, procesamiento, licencias, disponibilidad, sistema operativo, memoria, fuentes redundantes, balanceadores de carga, y demás requerimientos deben ser evaluados por parte del oferente quien asumirá la responsabilidad técnica de su diseño contemplando el 20% ampliación proyectada, entendiéndose como la capacidad de crecimiento sin costo adicional en hardware y/o software.
	 
	 

	14.9
	Licenciamiento
	Se debe entregar debidamente licenciada la capacidad de grabar un 20% de cámaras adicionales con respecto al total de las  cámaras nuevas y a integrar
	 
	 

	14.10
	El oferente está en la libertad de ofertar algunas de estas Cuatro (4) opciones, por lo tanto, debe diligenciar la columna de CUMPLE y NO CUMPLE como NO APLICA, si la opción no es ofertada o en su defecto diligenciar la columna para el ofrecimiento realizado de acuerdo a la opción ofertada.
El contratista deberá proveer las cantidades necesarias de la opción seleccionada para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días.
	 
	 

	14.11
	OPCION 1
	Almacenamiento en NVRs de mínimo 100 cámaras, configuración RAID 5 o superior, garantizando la ampliación del 20% solicitada, esta solución debe ser escalable con arquitectura Abierta garantizando soportar al menos 5000 canales de grabación
	 
	 

	14.12
	OPCION 2
	Si se opta por una solución tipo SAN debe poseer medios de almacenamiento independiente tipo SCSI,o iSCSI o FIBER CHANEL o Gigabit  Ethernet entre otros y conexión a la red mínimo mediante enlace de fibra 2x1GB, en Link agregaration, configuración RAID 5 o superior, garantizando la ampliación del 20% solicitada. Esta solución debe ser escalable con arquitectura Abierta garantizando soportar al menos 5000 canales de grabación
	 
	 

	14.13
	OPCION 3
	Si  se  opta  por  una  solución  tipo  NAS  el servidor debe
	 
	 

	14.14
	 
	poseer medios de almacenamiento internos SCSI o iSCSI entre otros y conexión a la red mínimo mediante enlace de fibra 2x1GB, en Link agregaration, configuración RAID 5 o superior, garantizando la ampliación del 20% solicitada. Esta solución debe ser escalable con arquitectura Abierta garantizando soportar al menos 5000 canales de grabación
	 
	 

	14.15
	OPCION 4
	Si se opta por una solución de grabación directa en disco duro, este sistema debe estar distribuido en dos arreglos de almacenamiento independientes tipo iSCSI o SATA, entre otros y conexión a la red mediante enlace de fibra 2x1GB, en Link agregaration, configuración RAID 5 o superior, garantizando la ampliación del 20% solicitada. Esta solución debe ser escalable con arquitectura Abierta garantizando soportar al menos 5000 canales de grabación
	 
	 

	14.16
	Redundancia Fail Over
	El contratista debe incluir tolerancia a fallas - redundancia tipo fail over automática del 100% al igual que todo el licenciamiento, hardware necesario y software asociado para garantizar visualización ininterrumpida y grabación, empleando los medios  de almacenamiento principales de la solución o medios independientes adicionales para 15 días si la solución lo requiere. Esta solución debe ser en configuración activo - activo ó activo - pasivo con tiempo de conmutación máximo de 5 minutos para garantizar el mismo funcionamiento de la solución principal en las mismas configuraciones de resolución de visualización, video y control en tiempo real y grabación. La normalización posterior al término de la falla debe ser automática.
	 
	 

	14.17
	Ancho       de       banda soportado (throughput)
	Sin importar la opción del sistema de almacenamiento seleccionada se debe garantizar que estos están en la capacidad de almacenar cámaras de alta definición (2MP, 3MP, 5MP hasta 20MP) las cuales cada una pueden producir anchos de banda altos (Hasta 40Mbps aproximadamente dependiendo del modelo de la cámara)
	 
	 

	14.18
	Integración
	Se debe garantizar que el sistema de grabación ofertado soporta el estándar ONVIF Profile S
	 
	 

	15
	SERVIDOR
	 

	15.1
	Las soluciones que requieran de servidores para el procesamiento de visualización y almacenamiento de video, deben cumplir como mínimo estas características generales y las adicionales que el contratista, de acuerdo a su diseño y recomendación del fabricante de la solución.
	 
	 

	15.2
	Marca:
	Especificar
	 
	 

	15.3
	Modelo:
	Especificar
	 
	 

	15.4
	Cantidad:
	La necesaria que garantice el procesamiento de los streaming de video para las cámaras proyectadas y el 20 % de ampliación requerido, en  cuanto  a visualización a  30 FPS con resoluciones que pueden ir desde SD hasta 20MP y almacenamiento de acuerdo a los requerimientos de almacenamiento.
	 
	 

	15.5
	Tecnología
	La requerida por la plataforma de gestion de video (VMS) ofrecida, para garantizar un desempeño optimo en gestion, administracion y  procesamiento de video. En todo caso, no podra ser inferior a Intel XEON E5 V3.
	 
	 

	15.6
	Velocidad de procesador
	2.8Ghz
	 
	 

	15.7
	Núcleos
	16
	 
	 

	15.8
	Caché
	45 MB
	 
	 

	15.9
	Velocidad de bus frontal:
	1.333 MHz
	 
	 

	15.10
	Cantidad    Mínima    de Procesadores
	(1) Uno
	 
	 

	15.11
	Instalación
	En Rack
	 
	 

	15.12
	Tipo
	La requerida por la plataforma de gestion de video (VMS) ofrecida, para garantizar un desempeño optimo en gestion, administracion y  procesamiento de video. En todo caso, no podra ser inferior a DDR4 a 2133MHz
	 
	 

	15.13
	RAM
	64 GB
	 
	 

	15.14
	Controladora
	Incluida de acuerdo a la solución
	 
	 

	15.15
	Velocidad de disco
	10.000 rpm
	 
	 

	15.16
	Capacidad de disco duro y/o almacenamiento
	Por establecer, de acuerdo al tiempo de almacenamiento finalmente ofertado y capacidad de ampliación del 20% adicional
	 
	 

	15.17
	Configuración
	RAID 5 o superior
	 
	 

	15.18
	CD-RW / DVD-RW
	Interna o externa
	 
	 

	15.19
	Temperatura              de operación
	10°C - 35°C o mejor.
	 
	 

	15.20
	Conexión     y     acceso remoto
	Por la red LAN.
	 
	 

	15.21
	Software y accesorios
	Para configuración e instalación.
	 
	 

	15.22
	Conectores
	Para mouse y teclado
	 
	 

	15.23
	Certificaciones
	FCC y/o UL
	 
	 

	15.24
	Humedad de funcionamiento
	20 a 80% sin condensación
	 
	 

	15.25
	Montaje
	Ubicación  en  rack  estándar  de  19",  de acuerdo a la profundidad requerida.
	 
	 

	15.26
	Tarjeta red
	Integrada 1 Gb Ethernet 1000 Base-T en RJ 45 y óptica para los sitios con fail over
	 
	 

	15.27
	Fuente de energía
	Redundante
	 
	 

	15.28
	Licencias
	Sistema operativo y las demás aplicaciones o software requerido.
	 
	 

	15.29
	Antivirus
	Se debe implementar e instalar software antivirus y mantenerlo actualizado durante la garantía del sistema.
	 
	 

	15.30
	Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, span y demás, serán responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional, por lo tanto se debe suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía.
	 
	 

	15.31
	Sin embargo estas características son mínimas, en caso de que se requiera mayor capacidad en hardware debe ser asumido por el contratista sin costo adicional.
	 
	 

	16
	MATRIZ VIRTUAL - SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN
	 

	16.1
	Marca:
	Especificar
	 
	 

	16.2
	Modelo:
	Especificar
	 
	 

	16.3
	Formato
	MJPEG, MPEG-4, H.264
	 
	 

	16.4
	Configuración de software de tipo Corporativo que permita el crecimiento para administrar y controlar las señales de video (mínimo 5000) y contactos de alarma de la totalidad del sistema a implementar, el 20% de ampliación requerida y la totalidad de las cámaras ya instaladas
	 
	 

	16.5
	Debe  estar  instalado  sobre  el  hardware  apropiado  que  le  permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto funcionamiento
	 
	 

	16.6
	Certificación de funcionamiento
	Con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo, NVRS o servidores
	 
	 

	16.7
	Aplicación   de   gestión con capacidad
	De visualizar, grabar, reproducir y administrar video, audio y datos a través de redes IP. Gestión de Eventos, Mapas, Alarmas. Dichos eventos y alarmas se refiere a que el sistema esté en la capacidad de prevenir e  informar sobre alguna falla, desconexión y avería de los elementos que conforman los subsistemas de grabación, eléctrico, comunicación,  visualización y de video, grabación de video, además deberá ser escalable ante las necesidades propias.
	 
	 

	16.8
	Marcaciones
	Debe permitir que por las diferentes alarmas que se generen en el sistema propios o de terceros (Detección de movimiento, alarmas de sistemas de seguridad como detección de incendio, acceso, etc.) se creen marcaciones en el sistema de almacenamiento para futuras búsquedas. Debe permitir que puedan usarse al realizar una búsqueda o revisar grabaciones de archivo. Debe permitir al momento de hacer búsquedas sobre el video grabado, tener herramientas que permitan facilitar la labor. Las marcaciones se deben ver en la línea de tiempo del video grabado
	 
	 

	16.9
	Acceso a video grabado y video en vivo
	Desde ubicaciones remotas. Administración Local o Remota. Incluir clientes ilimitados sin costo de licencias adicionales.
	 
	 

	16.10
	Mapas
	Debe soportar formatos de tipo JPEG(.jpg), PNG (.png), CAD (.dwg) o mapas geográficos
	 
	 

	16.11
	Compatibilidad y convergencia  de operación
	Matriz   virtual de una única marca para la totalidad delproyecto.
	 
	 

	16.12
	Tamaño Matriz Virtual
	Debe soportar como mínimo 5000 cámaras por 5000 operadores
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	16.13
	Protocolos soportados
	TCP, UDP, Multicast, configurable por cada estación
	 
	 

	16.14
	Resolución                 de
visualización                 y grabación
	HD 1280x720p, Full HD 1920x1080p, 3MP, 5mp, hasta 20MP
	 
	 

	16.15
	Debe permitir el funcionamiento del PTZ con los Joystick requeridos Pan, Tilt, zoom, control de foco e iris
	 
	 

	16.16
	Debe permitir controlar el PTZ de la totalidad de las cámaras.
	 
	 

	16.17
	Seguridad
	La grabación de video debe tener una marca de agua o certificado digital.
	 
	 

	16.18
	Control Cámara
	Mediante joystick externo y mouse de la Estación de trabajo, permitiendo el control PTZ total
	 
	 

	16.19
	Licenciamiento
	Incluido a garantizar ampliación del sistema en hardware y software Tomando como referencia la totalidad de  las cámaras del proyecto, como mínimo  debe garantizar ampliación del 20% en visualización, almacenamiento, diez (10) joystick, Diez (10) estación de trabajo.
	 
	 

	16.20
	Monitoreo
	Cada estación de trabajo sin importar donde se instale y teniendo en cuenta que existe conectividad, podrá visualizar cualquiera de las cámaras de video o video grabado previa configuración de la misma.
	 
	 

	16.21
	Tour de Guardias
	Se deben poder configurar tours de guardas con secuencias de tiempo de espera independiente
Se deben poder reordenar las secuencias en un tour de             guardas Se debe poder ejecutar un tour de guarda en un conjunto de paneles de video en una ventana de video (una por ventana)
	 
	 

	16.22
	En la estación se debe permitir la programación de salidas de video para visualización multiscreen y full screen, configurable mínimo 20 cámaras, 16 cámaras, 9 cámaras, 4 cámaras y full screen, cada una de estas opciones en la totalidad de los monitores solicitados, de igual forma visualización de video en vivo, y reproducción de las grabaciones realizadas, en la totalidad de los monitores solicitados.
	 
	 

	16.23
	Recepción de vídeo y datos (control P.T.Z) en tiempo real sin presencia de retardos.
	 
	 

	16.24
	Accesorios
	Los necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento y operación como un todo.
	 
	 

	16.25
	Software licenciado
	Para  la  correcta  instalación  y  operación requerida.
	 
	 

	16.26
	Licencia de Operadores
	Debe incluir licencias ilimitadas de operador para ser instaladas de forma centralizada o distribuida sin costos adicionales
	 
	 

	16.27
	Redundancia de BBDD
	Se debe garantizar mediante redundancia de servidores o BBDD que la operación de la plataforma no se verá afectada por el fallo de la BBDD central, para tal fin el proponente deberá incluir todos los licenciamientos de  redundancia de BBDD, sincronización de las mismas y hardware en caso de ser necesario
	 
	 

	16.28
	Compatibilidad   con   la estación de trabajo
	Garantizada
	 
	 

	16.29
	Configuración de usuarios
	Administrador maestro, administrador local y usuario de operación
	 
	 

	16.30
	Configuración de usuario
	Individual
	 
	 

	16.31
	Inicio de sesión
	Individual por persona – operador
	 
	 

	16.32
	Registros mínimos por usuario que debe generar la aplicación en Base de Datos, para control y auditorias del sistema.
	Inició sesión del usuario Cierre de sesión del usuario
Inició de reproducción de una grabación por usuario
Usuario que exporto grabaciones Usuario que detuvo la grabación Reconocimiento y acciones de alarmas.
	 
	 

	16.33
	Monitoreo
	De alarmas Físicas, externas de otros sistemas, generadas por Analíticas, perdida de Video o Red.
	 
	 

	16.34
	Gestión de Audio
	Permitir audio bidireccional mediante el uso de micrófonos y parlantes. Permite a los operadores escuchar audio de uno o varios puntos de cámaras, o hablar y transmitir mensajes a uno o varios puntos de cámaras.
	 
	 

	16.35
	Log de Alarmas
	Se debe entregar con la configuración necesaria para realizar Logs de Alarmas de apertura de Gabinete, de Corte del Fluido Eléctrico y pérdida de red o video, permitiendo el despliegue automático asociado al evento de alarma. Poder generar acciones en respuesta a alarmas como: Grabación, correo electrónico, imagen instantánea, posición de  un PTZ preestablecida, control de salidas, o mensajes de audio pregrabados, enlace a mapas.
	 
	 

	16.36
	Privilegios
	Por cámara, sitio, operador o administrador de acuerdo a configuración tanto para video en vivo, video grabado o control PTZ de las cámaras
	 
	 

	16.37
	Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, serán responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional, por lo tanto se debe suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía.
	 
	 

	16.38
	Grabación
	FIFO.
	 
	 

	16.39
	Función triplex
	Visualización, grabación y consulta simultánea
	 
	 

	16.40
	Formato de visualización sobre la misma herramienta o capa
	4:3 y 16:9
	 
	 

	16.41
	Captura de imágenes o fotografías instantáneas de la imagen
	Almacenada en un repositorio especifico en formato abierto
	 
	 

	16.42
	Idioma de configuración y operación
	Español
	 
	 

	16.43
	Homologación (Open Network Video Interface Forum)
	Plataforma de visualización debe estar certificada ONVIF Profile S que permita interoperabilidad, en cuanto a visualización, almacenamiento y control de igual forma garantizar el funcionamiento de las cámaras HD sobre la misma plataforma en cuanto a visualización, almacenamiento y control.
	 
	 

	17
	AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE MONITOREO
	 

	17.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	17.2
	Referencia
	Especificar
	 
	 

	17.3
	Capacidad                  de refrigeración
	12000 O 24000 O 36000 O 48000 O 60000 BTU
según   lo   indicado   en    el   cuadro   de cantidades
	 
	 

	17.4
	Refrigerante Ecológico
	 
	 
	 

	17.5
	Instalación
	Debe incluir Acometida eléctrica, protecciones, gas refrigerante, adecuación, puesta en funcionamiento y demás adecuaciones que se requieran.
	 
	 

	17.6
	Tipo
	MiniSplit o split o multisplit o casset
	 

	18
	AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE EQUIPOS
	 
	 

	18.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	18.2
	Referencia
	Especificar
	 
	 

	18.3
	Capacidad de refrigeración
	12000 O 24000 O 36000 O 48000 O 60000
BTU  según  lo  indicado  en  el  cuadro  de cantidades
	 
	 

	18.4
	Refrigerante Ecológico
	 
	 
	 

	18.5
	Instalación
	Debe incluir Acometida eléctrica, protecciones, gas refrigerante, adecuación, puesta en funcionamiento y demás adecuaciones que se requieran.
	 
	 

	18.6
	Tipo
	MiniSplit o Split o multisplit o Casette
	 
	 

	19
	POSTES Y/O SOPORTES PARA FACHADA E INSTALACIÓN
	 

	19.1
	Construcción
	En concreto
	 
	 

	19.2
	Longitud / altura
	Entre 12 y 14 m y conforme al resultado del estudio de líneas de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en algunos casos se determinara una superior la cual será suministrada por el contratista.
	 
	 

	19.3
	Diámetro aproximado
	De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como mínimo.
	 
	 

	19.4
	Huecos de entrada
	A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta.
	 
	 

	19.5
	Resistencia mínima a la rotura de 750 Kg
	Resistencia  mínima  a  la  compresión  del concreto de 5000 p.s.i. (350 Kg/cm2).
	 
	 

	19.6
	La  base  debe  ser  en concreto
	De 2000p.s.i., 0.1 m3 como mínimo.
	 
	 

	19.7
	Dos ductos internos (1” c/u)
	En las partes externas y los sitios requeridos por la entidad el cableado debe ser subductado internamente para evitar vandalismo.
	 
	 

	19.8
	Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones.
	 
	 

	19.9
	En caso de que se requiera la instalación en fachada, en vez de poste, se sustituirá por soportes diseñados de acuerdo al lugar, por lo tanto se debe realizar las adecuaciones u obras civiles que se requieran, al igual que el tendido e instalación de fibra, tierras, acometida eléctrica entre otros.
	 
	 

	19.10
	La acometida eléctrica y de video en cámaras en fachada, será en tubería metálica EMT y coraza metálica debidamente aterrizada.
	 
	 

	19.11
	Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal.
	 
	 

	20
	GABINETES DE POSTE/FACHADA
	 

	20.1
	Tipo Metálico
	Inoxidables tipo intemperie
Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste
Elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 16 o 18 con acabado en pintura electrostática.
Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X, el tamaño será acordado con el supervisor del contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicación los equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dado caso.
Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo.
Espaciamiento interno: mínimo dos divisiones internas perforadas  para ubicación de fuentes, transceiver y demás
	 
	 

	20.2
	Dentro de la caja se instalarán todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de Voltaje (deben ser 100% electrónicos, de alta velocidad), puntos de prueba para las revisiones (test point) y demás circuitos necesarios). La caja estará ubicada en la parte alta de los postes a una distancia aproximada de 20 cm. arriba de la cámara de video La corona de protección debe ser instalada debajo de la cámara de video.
	 
	 

	20.3
	Componentes eléctricos internos de conexión
	1 Breakers de 2x20, 1 breaker 1x20, 1 transformador de aislamiento galvánico de tierra entrada dual de 220 y 110 60 Hz salida 110 V 60 Hz potencia 1 KVA, multitomas eléctrica de normal Fase, neutro y tierra de (6) puntos de conexión, (1) riel omega, (1) relevo 110 VAC, (1) termostato de activación de extractores activación parametrizable entre 0 a 60 °C de riel omega, micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete), borneras de conexión, (2) multitomas leviton de regulada Fase, neutro y tierra de mínimo 4 salidas cada una con fusible e interruptor de encendido y apagado. La caja debe ser tipo intemperie, que impida el ingreso de líquidos al interior; el cableado desde el soporte al gabinete debe ir recubierto por coraza metálica. Todas las instalaciones de las cámaras, al igual que el chasis de las cajas deberán ir aterrizadas; se debe instalar coraza entre la caja de equipos, los transmisores y la cámara.
Se debe garantizar un sistema que permita que la temperatura interna del gabinete sea la adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos, ya sea por extracción o aislamiento térmico.
Cada gabinete debe tener integradas dos alarmas: ante fallo de Energía en la red Pública y ante apertura de gabinete las cuales se visualizaran en tiempo real en la matriz de visualización indicando el  punto exacto donde ocurrió la alarma
Puerta con llave de seguridad, manija abatible y llave genérica.
Todo el recorrido de salidas y entradas de cable será recubiertos en coraza metálica, con sus respectivos acoples metálicos.
	 
	 

	20.4
	El contratista deberá presentar un diseño el cual será aprobado por la interventoría.
	 
	 

	21
	ACOMETIDAS Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PUNTOS DE CÁMARA Y NODOS
	 
	 
	 

	21.1
	Suministro e instalación de acometidas eléctricas trifásicas, así: Acometida desde el circuito o desde el tablero o desde el medidor, a la trasferencia eléctrica. deberá instalar mínimo seis (6) puntos, los cuales quedaran libres.
Acometida desde la planta eléctrica a la trasferencia Eléctrica. Instalación de trasferencia eléctrica.
Acometida  desde  la  trasferencia   eléctrica  al  tablero   distribución principal.
Instalación de tablero de distribución principal normal (dentro de la trasferencia).
Acometida desde el tablero de distribución a la UPS Instalación de la UPS solicitada.
Acometida desde la UPS al tablero de distribución energía regulada. Instalación  tablero  de  distribución  de  energía  regulada,  mínimo  6 circuitos.
Acometida desde tablero de distribución hasta los rack, donde serán ubicados los equipos de comunicación de CCTV.
Nota: Cada una de las Acometidas correspondientes deben ser calculada para la capacidad requerida de planta eléctrica y/o UPS (cálculo de corrientes), esta se realizará teniendo en cuenta los cálculos de regulación y norma técnica eléctrica RETIE, con sus respectivas protecciones.
Se deberá garantizar la conexión a la Planta eléctrica y UPS con sus respectivos tableros independientes.
El contratista deberá realizar toda la adecuación al cuarto de monitoreo y cuarto de equipo, a fin dejar los puntos eléctricos y de datos necesarios para funcionamiento de los equipos a instalar objeto de la presente contratación, adicionalmente 
	 
	 

	21.2
	Para el cálculo y diseño de la acometida principal y de distribución se deberá tener en cuenta los equipos existentes del comando con el fin de conectar estos circuitos y los del sistema de CCTV a instalar, de acuerdo a las cantidades estimadas, las cuales deben ser verificadas y ajustadas por el contratista.
	 
	 

	21.3
	La acometida eléctrica para las cámaras (postes y fachada), deberá ser subterránea y su calibre será según el cálculo de corriente a manejar siguiendo a cabalidad norma RETIE y código eléctrico colombiano.
	 
	 

	22
	CORONAS ANTIESCALATORIAS
	 

	22.1
	Metálicas
	Inoxidables
	 
	 

	20.2
	Herrajes de sujeción y ajuste
	 
	 

	20.3
	Cada poste tendrá una corona de mínimo 18 varillas metálicas con las puntas dirigidas hacia abajo
	 
	 

	20.4
	50 centímetros de largo de cada varilla
	 
	 

	20.5
	Las  cámaras  instaladas  en  fachada  de  igual  manera  tendrán  el transmisor de las dos alarmas requeridas.
	 
	 

	20.6
	Las  cámaras  que  se  adosen  en  las  fachadas,  deberán  tener  una protección similar a las coronas anti escalatorias.
	 
	 

	20.7
	Instaladas a una altura, según diseño previamente aprobado por la interventoría.
	 
	 

	23
	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS
	 

	23.1
	Variable entre 1 y 2 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara. Con soporte que minimice las vibraciones.
	 
	 

	23.2
	Tubulares.
Metálicos inoxidables.
Conducto interno de conexión de video y datos
Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste  y orientación de cámara.
Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin.
	 
	 

	24
	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS
	 

	24.1
	Se requieren gabinetes para la instalación de todos los equipos del sistema, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas:
	 
	 

	24.2
	Altura mínima
	Del gabinete mínimo 1,8 metros
	 
	 

	24.3
	Descripción
	Puerta frontal punzonada para ventilación, cerradura de seguridad, tapas laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, barraje de tierra, 4 niveladores y 4 rodachinas.
	 
	 

	24.4
	Fabricación
	Laminada  en  lámina  cordrolled  con  terminación  en pintura electrostatica
	 
	 

	24.5
	Debe estar dotado  de espacios
	Para la administración de cableado.
	 
	 

	24.6
	Formato
	19"
	 
	 

	24.7
	Si se requiere otra unidad se debe suministrar sin costo adicional para el proyecto, lo anterior depende del diseño presentado.
	 
	 

	24.8
	Para los diferentes nodos a implementar, en el momento de la estructuración del diseño se determinaran las características de los mismos y su ubicación.
	 
	 

	24.9
	Color
	Negro micro texturizado
	 
	 

	25
	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
	 

	25.1
	El contratista debe proveer la conectividad necesaria para que el sistema opere correctamente de manera confiable, con el fin de permitir la interconexión de los diferentes equipos de la Red LAN y del Sistema.
	 
	 

	25.2
	El contratista debe instalar, adecuar, suministrar todos los elementos, como acometidas eléctricas racks, equipos activos, puntos lógicos, puntos regulados y no regulados de AC, etc., que sean necesarios ó se estimen convenientes para la ejecución del proyecto.
	 
	 

	25.3
	Conectividad garantizada
	1 GB y dejar disponibles 4 puntos libres (4 datos, eléctricos regulados y 4 no regulados)
	 
	 

	25.4
	Categoría
	(6A)      debidamente      certificador      con instrumento de medición.
	 
	 

	26
	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Puntos de cámara y sala de control y nodo
	 

	26.1
	Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio de cámara y sala de control estará conformado básicamente así:
	Por electrodos o varillas con dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8”, cobre-cobre; cada electrodo debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas estarán enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 metros del suelo, además serán tendidos sin tensión alguna; todas las soldaduras deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra deben tener una medición máxima de 10 ohmios, por lo cual, si se requiere mayor cantidad de elementos deben ser suministrados por el contratista sin costo adicional.
	 
	 

	26.2
	NOTA: Cada punto será un caso particular en su instalación, para lo cual debe implementar uno de los (5) prototipos propuestos suministrando, instalando los elementos necesarios y realizando las adecuaciones necesarias hasta alcanzar la medida de resistividad requerida, de igual forma el contratista debe adecuar el sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estación posterior al sistema de medida, con la respectiva unificación de tierras. Lo anterior soportado en la Resolución número 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y las modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008 capítulo II, numeral 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra” adoptado las normas técnicas anexas IEC 60364-4- 442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552.
	 
	 

	26.3
	Tipo 1
	Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo.
	 
	 

	26.4
	Tipo 2
	Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en el electrodo tipo varilla.
Una distribuida uniformemente en el anillo Una distribuida uniformemente en el contrapeso.
	 
	 

	26.5
	Tipo 3
	Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más un contrapeso de 5 m y un electrodo tipo varilla en el extremo del contrapeso, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una en cada electrodo tipo varilla.
Una distribuida uniformemente en el anillo Una en el contrapeso.
	 
	 

	26.6
	Tipo 4
	Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de radio entorno a la estructura más dos contrapeso de 5 m, en direcciones opuestas con electrodos de 2,4 m por 5/8” en cada extremo y cinco dosis de suelo artificial aplicadas así:
Una por cada electrodo tipo varilla.
Dos distribuidas uniformemente en el anillo y contrapeso
	 
	 

	26.7
	Tipo 5
	Se debe aumentar la longitud de los contrapesos, conservando la dosificación del suelo artificial que se presenta a continuación hasta llegar a la medida.
Una en cada electrodo tipo varilla.
Una dosis por cada 7 m de contrapeso.
	 
	 

	27
	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO
	 
	 

	27.1
	SALA DE CONTROL
	La sala de control tendrán las condiciones ergonómicas apropiadas para la operación de los equipos de una manera eficiente, con las siguientes características:
	 
	 

	27.2
	CONSOLA                 DE OPERACIÓN
	Este será un módulo el cual tendrá el puesto de  trabajo,  se  debe  tener  en  cuenta  la ubicación de la iluminación con el fin de evitar reflejos, debe ser diseñada ergonómicamente, en la cual se instalará un monitor por cada puesto de trabajo sin que impida la visibilidad de los monitores de visualización, las dimensiones del puesto de trabajo deben permitir la visualización completa de los monitores de visualización a cargo de cada operador, esta consola debe ser diseñada en dimensiones, debe incluir ducterías internas para la conexión de cableado. Debe tener ventilación garantizando la disipación de calor de los equipos.
El monitor del operador de CCTV debe poseer un soporte escualizable con tres grados de libertad y 25 cms de desplazamiento en cada uno de sus ejes, con el fin de optimizar la línea de visión del operador hacia los monitores de gran formato y ergonomía en su funcionamiento. De igual forma, se debe suministrar papelera metálica por cada puesto de trabajo.
	 
	 

	27.3
	ARCHIVADOR
	Se deberá suministrar un archivador metálico de mínimo 4 cajones en el cual se almacenara la  información documental del sistema.
	 
	 

	27.4
	SILLAS ERGONÓMICAS
	Tipo:   Deslizables,   Giratoria,   de   trabajo pesado
Funcionamiento: Neumático Accesorios: Con brazos fijos Ajuste de espaldar y bloqueo
Mecanismo neumático para graduación de altura (garantizado por (2) años) y con rango de 10 cm.
El espaldar debe tener una altura mínima de 40cm. Medidos sobre la estructura plástica. Esta silla deberá ser con recubrimiento en tela de paño tipo HILAT o similar
Con rodachinas con recubrimiento en nylon auto lubricadas.
	 
	 

	28
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, ESTACIÓN MANUAL, EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCÓPICA Y CONTROL DE ACCESO
	 

	28.1
	La  sala  de  control  y cuarto  de  equipos  debe  tener  un  sistema  de detección de incendios de acuerdo a los estándares establecidos.
	 
	 

	28.2
	El sistema debe tener un tablero de control que este en la capacidad de ordenar la activación del sistema de alarmas audiovisuales (cornetas con luz de alarma), El tablero debe estar ubicado en la sala de monitoreo.
	 
	 

	28.3
	La   sala   de   control   y gestión debe tener como mínimo
	Extintores   tipo   Solkaflan   que   cubra   la necesidad del espacio a intervenir y las recargas necesarias durante el tiempo de la garantía.
Un (1) panel de control con display, Una (1) sirena.
Una (1) luz estroboscópica.
Una (1) estación manual y avisos en acrílico de información de operación e identificación de elementos que lo conforman.
	 
	 

	28.4
	Detectores
	Se deben implementar los detectores de humo necesarios para asegurar el cumplimiento de la Norma NFPA. El diseño debe ser realizado por el contratista seleccionado y aprobado por la supervisión, se debe tener especial cuidado con los techos y cielos falsos, así como la ventilación mecánica del espacio.
	 
	 

	29
	CONTROL DE ACCESO A LA SALA DE CONTROL
	 

	29.1
	Marca
	Especificar
	 
	 

	29.2
	Modelo
	Especificar
	 
	 

	29.3
	Standard  a  cumplir  por los dispositivos de captura y digitalización de huellas dactilares
	500     dpi     y     WSQ     (Wavelet     Scalar Quantization)
	 
	 

	29.4
	LCD
	Incluido
	 
	 

	29.5
	Enrolamiento, comparación                 y Validación
	mínimo 2 dedos por mano
	 
	 

	29.6
	Capacidad                  de
almacenamiento y comparación local - OFF LINE
	El dispositivo biométrico debe tener la capacidad de almacenamiento de mínimo 100 template cada uno.
	 
	 

	29.7
	Ajustes
	De instalación pertinentes
	 
	 

	29.8
	Tipo de validación
	A1 a N, dentro de los 100 template
	 
	 

	29.9
	Tipo de lector
	Óptico no capacitivo
	 
	 

	29.10
	Conectividad
	IP
	 
	 

	29.11
	Validación de Huella
	En cada una de las lectoras instaladas en los puntos de acceso.
	 
	 

	29.12
	Reportes de operación y acceso
	Por cada lectora, que incluya: nombre, cedula, fecha, hora e identificación de la lectora.
	 
	 

	29.13
	Lector de enrolamiento
	Tipo  USB  conectado  a  la  herramienta  de software
	 
	 

	29.14
	Software                     de
administración
	Se debe suministrar la herramienta que permita enrolar, cargar los template, validar y transmitir la información a las lectoras.
	 
	 

	30
	BRAZOS HIDRÁULICOS BASCULANTES
	 
	 

	30.1
	Tipo
	De acuerdo a puerta y lugar de instalación
	 
	 

	30.2
	Ajustes
	De instalación pertinentes
	 
	 

	31
	ELECTROIMANES LIVIANOS
	 
	 
	 

	31.1
	Tipo
	De acuerdo a puerta y lugar de instalación
	 
	 

	31.2
	Anti remanente
	Incluido
	 
	 

	31.3
	Mínimo
	350 libras
	 
	 

	31.4
	Fuente de alimentación
	Incluida
	 
	 

	31.5
	Ajustes
	De  instalación  pertinentes  de  acuerdo  al lugar de instalación
	 
	 

	32
	BOTONES DE EMERGENCIA
	 
	 
	

	32.1
	De  acuerdo  al    diseño  de  la  sala  con  protección  dura  para  evitar accionamiento por vandalismo
	 
	 

	32.2
	De instalación pertinentes
	 
	 



