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A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas mínimas de los elementos base para poner a punto el Sistema de CCTV ciudadano:

	CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR RESOLUCION FULL HD

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	RANGO DINÁMICO DE AMPLITUD (WDR)
	90 DB
	 

	COMPRESIÓN
	SOPORTE H.264 Y H.265
	 

	CLASIFICACION DE PROTECCION
	IK8 O SUPERIOR
	 

	SENSOR
	CMOS
	 

	ZOOM OPTICO
	30X
	 

	ZOOM DIGITAL
	12X
	 

	SENSIBILIDAD DE LUZ
	COLOR: 0.3 LUX
B/N: 0.03 LUX
	 

	CONTROL DE IRIS 
	AUTOMÁTICO
	 

	COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ (BLC)
	SI
	 

	ESTABILIZATION ELECTRÓNICA/DIGITAL DE IMAGEN
	SI, INDICAR
	 

	PRESETS
	256
	 

	VIDEO STREAMS
	MULTIPLES STREAMING (MÍNIMO 2)
	 

	RESOLUCIÓN
	1920 X 1080 / 30 IPS
	 

	PROTOCOLOS
	TCP/IP,  UDP/IP, IPV4, IPV6, FTP, HTTP,HTTPS, DNS, UDP/IP,  RTP, RTSP, QOS, SNMP  UPNP,  DHCP, NTP, SMTP, SSL, IGMP, 802.1X, ICMP
	 

	PERFIL ONVIF CERTIFICADO
	G Y S
	 

	ALMACENAMIENTO LOCAL
	MEDIANTE TARJETAS SD Ó SDHC Ó SDXC, MINIMO DE 32GB 
	 

	ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES
	INCORPORADAS O MEDIANTE DISPOSITIVO EXTERNO. 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS
	 

	PUERTOS
	RJ-45 (10/100BASE-T)
	 

	ENTRADA DE PODER
	POWER OVER ETHERNET. INCLUYE INYECTOR POE
	 

	MÁX. VELOCIDAD DE PANEO
	250°/SEG
	 

	MÁX. VELOCIDAD DE INCLINACIÓN
	130°/SEG
	 

	CERTIFICACIONES
	FCC, UL Y CE
	 

	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
	0°C HASTA 50°C
	 

	TIPO DE MONTAJE
	EN POSTE CON ADAPTACION A ROSCA SEGÚN DISEÑO ESU
	 

	GARANTIA 
	TRES (3) AÑOS DE FABRICA
	 

	INCLUYE
	TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
	 

	
	
	

	CAMARA IP MULTISENSOR

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	ARREGLO DE LENTES
	ARREGLO DE 180° A 360° - 4 LENTES
	 

	RESOLUCIÓN 
	MINIMO 1280x720 x 4   -  8 Megapixels
	 

	SENSOR 
	 1/2,8 - 1/3,2 CMOS
	 

	FPS
	30
	 

	COMPRESIÓN VIDEO 
	H.264
	 

	ILUMINACIÓN MÍNIMA 
	0,3 LUX
	 

	ANALÍTICAS 
	MINIMO 2
	 

	 PROTECCIÓN ANTI VANDÁLICA 
	IK 09
	 

	CLASIFICACIÓN IP
	IP 66 - NEMA X
	 

	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
	DE -30 °C a 50 °C
	 

	PESO
	MAXIMO 8KG
	 

	ZONAS DE PRIVACIDAD
	MINIMO 16
	 

	GARANTIA 
	TRES (3) AÑOS DE FABRICA
	 

	INCLUYE
	TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
	 

	 
	 
	 

	MODULO DE AUSENCIA DE ENERGIA Y APERTURA PUERTA

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	INTERFAZ E/S 
	6 X PUERTOS E/S CONFIGURABLES
1 X RELEE FORMATO C
	 

	CONECTORES 
	1X RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 
BLOQUE DE TERMINALES: 1XDC ENTRADA, 1XDC SALIDAD, 6X ENTRADAS/SALIDAS
1X RELEE
	 

	SEGURIDAD 
	PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA , CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X, AUTENTICACIÓN DIGEST
	 

	PROTOCOLOS COMPATIBLES 
	IPV4, IPV6, HTTP, HTTPSA , TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
	 

	ACTIVADORES DE EVENTO
	DETECCION DE TAMPER, PERDIDA DE RED, SEÑAL DE ENTRADA, SALIDAS Y RELÉS
	 

	ACCIONES DE EVENTO 
	NOTIFICACION VIA EMAIL, HTTP, HTTPS Y TCP, LED DE ESTADO DEL PUERTO DE SALIDA.
	 

	MEMORIA 
	256 MB RAM, 256 MB FLASH
	 

	ALIMENTACIÓN
	 8–28 V CC MÁX. 26 W / ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET IEEE 802.3AF TIPO 1 CLASE 3 
	 

	INCLUYE
	CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LOS DISPOSITIVOS ADICIONALES PARA VERIFICAR APERTURA DE PUERTA Y AUSENCIA DE ENERGIA
	 

	GARANTIA 
	TRES (3) AÑOS DE FABRICA
	 

	INCLUYE
	TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
	 

	
	
	

	ALTAVOZ DE TECNOLOGIA IP

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	RETRANSMISIÓN DE AUDIO
	UNIDIRECCIONAL/BIDIRECCIONAL (MONO)
	 

	COMPRESIÓN DE AUDIO
	G.711 PCM 8 KHZ, G.726 ADPCM 8 KHZ, LEY-MU AXIS 16 KHZ, VELOCIDAD DE BITS CONFIGURABLE
	 

	ENTRADA/SALIDA DE AUDIO
	MICRÓFONO INTEGRADO (CON DESACTIVACIÓN MECANICA)
	 

	ESPECIFICACIONES DE MICRÓFONO INCORPORADAS
	50 HZ - 16 KHZ
	 

	NIVEL MÁXIMO DE AMPLIFICACIÓN
	>121 DB
	 

	FRECUENCIA DE RESPUESTA
	280 HZ - 12,5 KHZ
	 

	PATRÓN DE COBERTURA
	70° HORIZONTAL 100° VERTICAL (A 2 KHZ)
	 

	DESCRIPCIÓN DEL AMPLIFICADOR
	AMPLIFICADOR 7 W CLASE D INTEGRADO
	 

	SEGURIDAD 
	PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPSA, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1XA, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS
	 

	PROTOCOLOS COMPATIBLES
	IPV4/V6, HTTP, HTTPSA, SIP, SSL/TLSA, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, IPV4/V6, HTTP, HTTPSA , SIP, SSL/TLSA , QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMP V1/V2C/V3(MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
	 

	AUDIO INTELIGENTE 
	AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ 
	 

	ACTIVADORES DE EVENTO 
	LLAMADA,ENTRADAS VIRTUALES 
	 

	ACCIONES DE EVENTO 
	CARGA DE ARCHIVOS: HTTP, RECURSO COMPARTIDO DE RED Y CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO, HTTP Y TCP REPRODUCCIÓN DE CLIP DE AUDIO ENVÍO DE LA AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ ENVIAR SNMP TRAP LED DE ESTADO
	 

	FUNCIÓN DE MONITORIZACIÓN
	AUTOCOMPROBACIÓN DEL ALTAVOZ, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN, REGISTRO DE SISTEMA INTEGRADO 
	 

	GENERAL 
	CARCASA ALUMINIO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66-, IP67- Y NEMA 4X RESISTENTE A IMPACTOS.
	 

	MEMORIA 
	256 MB DE RAM, 256 MB DE FLASH 
	 

	ALIMENTACIÓN 
	ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 3 (MÁX. 12,95 W) 
	 

	CONECTORES 
	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX POE 
	 

	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
	DE -20 °C A 50 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 10 AL 100 % (CON CONDENSACIÓN) 
	 

	INCLUYE
	CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	 

	GARANTIA 
	TRES (3) AÑOS DE FABRICA
	 

	INCLUYE
	TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
	 

	
	
	

	SWITCH OPTICO PARA INSTALACION EN GABINETE CCTV

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	GESTIÓN
	CAPA 2 - ADMINISTRABLE
	 

	PUERTOS
	8x10M/100M/1G RJ45 PoE Port + 2xGE RJ45/SFP Combo Port + 1xConsola
	 

	CONECTOR MINI-GBIC
	EN CASO DE REQUERISE DEBEN ESTAR INCLUIDOS SEGÚN DISEÑO
	 

	DESEMPEÑO
	20 GBPS
	 

	CAPACIDAD DE FORWARDING
	14.88 MPPS
	 

	DIRECCIONES MAC
	8K
	 

	TRAMAS JUMBO
	9600 BYTES
	 

	GESTION
	SNMP, RMON, DHCP, LOG DE ERRORES Y EVENTOS, INTERFAZ WEB Y TELNET, PORT MIRRORING, LLDP, CDP, NTP
	 

	CARACTERISTICAS CAPA DOS
	SPANNING TREE (STP, RSTP, MSTP), VLAN (802.1Q VLAN, 4096 VLAN IDs), TRUNKING (IEEE 802.3ad LACP, STATIC), IGMP Snooping (v1/v2/v3) 
	 

	CARACTERISTICAS CAPA TRES
	IP HOST TABLE, IPv4/v6 ENRUTAMIENTO ESTATICO, ARP ESTATICO, SERVIDOR DHCP
	 

	FUNCIONALIDADES DE GESTIÓN
	VISTA GRAFICA DE LA TOPOLOGIA DE RED
INTEGRACIÓN A GOOGLE MAP PARA CCTV EN EXTERIORES
 MONITOREO DE TRAFICO EN SUS PUERTOS
	 

	SEGURIDAD
	EN PUERTO (BASADO EN MAC), IEEE802.1X, ACL, AUTENTICACIÓN POR RADIUS, DDoS PREVENTION, HTTPS, SSL Y SSH
	 

	CALIDAD DE SERVICIO
	CoS, IPv4 QoS, IPv6 QoS
	 

	MAXIMO CONSUMO POTENCIA 
	150 W
	 

	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
	0°C A 40°C
	 

	INCLUYE
	CABLES DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	 

	GARANTIA 
	TRES (3) AÑOS DE FABRICA
	 

	INCLUYE
	TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
	 

	
	
	

	UPS ONLINE DE 1 KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	TOPOLOGIA
	ONLINE, DOBLE-CONVERSION
	 

	POTENCIA
	1000/900 (VA/W)
	 

	BYPASS
	BYPASS AUTOMATICO
	 

	EFICIENCIA
	>95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE
	 

	FACTOR DE POTENCIA
	0,8
	 

	CONECTORES DE SALIDA
	(4) NEMA 5-15R
	 

	VOLTAJE DE ENTRADA
	80-144 VAC
	 

	PUERTOS DE COMUNICACIÓN
	(1) USB, (1) RS-232 SERIAL, (1) RED ETHERNET COBRE RJ-45
	 

	AUTONOMIA
	MINIMO DE TREINTA (30) MINUTOS
	 

	GARANTIA 
	TRES (3) AÑOS DE FABRICA
	 

	INCLUYE
	TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN
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