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A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas mínimas para el suministro de elementos para puesta a punto de los sistemas de apoyo tecnológico y componentes asociados al SIES-M.

1. Sistema de CCTV interno SIES-M 

	CÁMARA DE RED FIJA

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	SENSOR DE IMAGEN
	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"
	 

	LENTE 
	Lente Varifocal, 3–10 mm, F1.4.
Campo de visión horizontal: 90°–34°
Campo de visión vertical: 50°–20°
Enfoque y zoom remotos, control de iris de tipo P, corrección de infrarrojos
	 

	ILUMINACIÓN
	HDTV 720p 25/30 imágenes por segundo con WDR – Forensic
Capture y Lightfinder:
Color: 0,15 lux, F1.4
B/N: 0,03 lux, F1.4
HDTV 720p a 50/60 imágenes por Segundo.
Color: 0,3 lux, F1.4
B/N: 0,06 lux, F1.4
	 

	COMPRESIÓN DE
VÍDEO
	H.264 Base, Main y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
	 

	RESOLUCIONES
	1280x720 a 160x90
	 

	
	
	

	POE PARA CÁMARA DE RED

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	VELOCIDAD DE
DATOS
	10/100/1000 Mbps
	

	ALIMENTACIÓN
	Alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4
	

	ENTRADA
	Tensión de entrada de CA: de 100 a 240 V CA
Frecuencia CA: 50–60 H
	

	SALIDA
	55 V CC (30 W máx.)
	

	CONECTORES
	RJ45, EIA 568A y 568B blindado
	





2. Sistema de control de acceso

	LECTORA BIOMÉTRICA

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	ALIMENTACIÓN
	De 12V a 24V DC
Power over Ethernet (PoE), compatible con switches PoE+
	

	 RED/COMUNI
	Ethernet, RS485, USB
	

	 LECTOR DE TARJETA SIN CONTACTO
	Prox®, iClass®, MIFARE®/MIFARE® Plus/DESFire®/NFC(2)
	



3. Sistema de energía y equipos especiales
	COMBUSTIBLE DIESEL

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 



4. Sistema de Detección y Extinción de Incendios

	BATERIA SELLADA

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	CAPACIDAD
	7.8Ah
	

	VOLTAJE NOMINAL
	12V
	

	PESO
	2.6kg
	

	DIMENSIONES
	151 x 64.5 x 101.5mm
	



	DETECTOR FOTOELECTRICO

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	PRINCIPIO DE DETECCIÓN 
	XS100T – Múltiples criterios: Óptico y térmico
XS100 – Óptico
XH100 – Térmico
	

	TEMPERATURA
	0 °C – +40 °C
	

	HUMEDAD
	95% (sin condensación) a 40 °C
	

	CLASIFICACIÓN IP
	IPX2D
	




	DETECTOR TERMICO

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	HUMEDAD RELATIVA
	10 – 93% (sin condensación)
ATD-L2F Punto de ajuste de temperature
fija 135°F (57°C)
ATD-RL2F Combinación de temperatura fija de 135° F y tasa de aumento de 15° F (8,3°C) por minuto
ATD-HL2F Punto de ajuste de temperature fija 190°F (88°C)
	

	TEMPERATURA
OPERATIVA
	ATD-L2F o
ATD-RL2F –4° F a 100° F (–20° C a 38°C)
ATD-HL2 –4° F a 150°F (–20 C a 66°C)
	



5. Sistema de automatización e iluminación

	TUBO FLUORESCENTE T5

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	LONGITUD
	1149 mm
	

	CODIGO DE COLOR
	840
	

	POTENCIA NOMINAL 
	28 W
	



	MASTER TL5

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	LONGITUD
	1149 mm
	

	CODIGO DE COLOR
	840
	

	POTENCIA NOMINAL 
	24 W
	



	BOMBILLO

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	NÚMERO DE PINES
	4
	

	CODIGO DE COLOR
	840
	

	POTENCIA NOMINAL 
	32 W
	






	MASTER LED

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	BASE
	E27 [ E27]
	

	CODIGO DE COLOR
	827 [ CCT of 2700K]
	

	POTENCIA NOMINAL 
	16 W
	



	OJO DE BUEY

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	NÚMERO DE PINES
	2
	

	CODIGO DE COLOR
	Blanco cálido
	

	POTENCIA NOMINAL 
	3 W
	



	TUBO FLUORESCENTE T8

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	LONGITUD
	120 cm
	

	CODIGO DE COLOR
	6500 k
	

	POTENCIA NOMINAL 
	32 W
	



6. Sistema de sonido ambiental

	PARLANTE

	DESCRIPCION
	REQUERIDO
	OFERTADO

	MARCA
	INDICAR
	 

	REFERENCIA
	INDICAR
	 

	RESPUESTA FREC
	50Hz - 20.000 Hz +/- 20dB   -   70Hz - 16.000 Hz +/- 10dB
	

	SENSIBILIDAD
	88 dB 1w/1m
	

	IMPEDANCIA
	8 Ohms
	



Nota: El contratista debe considerar que todos los equipos y elementos deben ser nuevos y no remanufacturados. Se debe transferir la garantía de los equipos y elementos por el plazo que otorgue el fabricante de estos. En caso de que el fabricante otorgue plazos de garantías inferiores a un año, el contratista deberá ofrecer mínimo un año de garantía por los elementos y equipos implementados a partir de la implementación.

Para tal efecto se deben presentar los documentos del fabricante de los equipos que aplique donde certifique los plazos y alcances de las garantías.
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