

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
1. [bookmark: bookmark2]Casco para bombero contraincendio para bombero tradicional, con visor de 4 pulgadas, a convenir cantidades para cada uno de los tipos de casco: 
Cantidad: 40  (12 unidades negros, 15 unidades amarillos, 8 unidades rojos, 5 unidades blancos)
Capa exterior de fibra de vidrio de extrema resistencia sin necesidad del uso de forro de impacto. Permite el uso de la máscara del equipo de protección respiratoria. Contorno en material resistente a impactos y a altas temperaturas. Tira corrediza diseñados para altas temperaturas. Protección facial mediante visor en policarbonato de alto impacto con protección a rayos UV de 4". Protección térmica para orejas y cuello color negro por ambos lados con dos (2) capas de hebilla de liberación con sujeción a barbilla. Colgador metálico antichispa en la parte trasera. Cintas refractivas color lima/amarillo. Arnés de 8 puntos ajuste en altura y en el diámetro de la cabeza con tuerca de graduación, equipado con águila de bronce que cumpla con normas NFPA 1971 Edición 2013
El fabricante y el distribuidor deben suministrar garantía de un (3) años para defectos en materiales y mano de obra.
El oferente debe de presentar carta de fabricante de que se acogen a cada una de las especificaciones técnicas
Una vez terminado el proceso de subasta el proveedor debe presentar una muestra del equipo marcado y completo para verificar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos. Este equipo, en caso de ser aprobado, puede ser entregado a la institución como parte del lote. La talla debe ser acordada previamente con la institución.
Se especifican colores particulares para cada uno de los diferentes cargos de la institución, como se indica a continuación:
[bookmark: bookmark3]Para bombero:
Casco de color negro, frente en cuero color negro con inscripción de BOMBEROS en la parte alta y MEDELLIN en la inferior en fondo color rojo y letras blancas, en la mitad marcación de código personal de tres dígitos en doble cuero con relieve números color rojo.
[bookmark: bookmark4]Para teniente:
Casco de color amarillo, frente en cuero color negro con inscripción de TENIENTE en la parte alta más abajo inscripción de BOMBEROS y en la parte inferior MEDELLIN en fondo color rojo y letras blancas, y en la mitad marcación de código personal de dos dígitos en doble cuero con relieve números color blanco.
Para CAPITAN:
Casco de color rojo, frente en cuero color negro con inscripción de CAPITÁN en la parte alta más abajo inscripción de BOMBEROS y en la parte inferior MEDELLIN en fondo color rojo y letras blancas, y en la mitad marcación de código personal de dos dígitos en doble cuero con relieve números color blanco.

[bookmark: bookmark6]Para subcomandante :
Casco de color blanco, frente en cuero color blanco con inscripción de SUBCOMANDANTE en la parte alta más abajo inscripción de BOMBEROS y en la parte inferior MEDELLIN en fondo color negro y letras blancas, y en la mitad marcación de códigos personales de un digito en doble cuero con relieve números color negro.

[bookmark: bookmark7]Para comandante
Casco de color blanco, frente en cuero color dorado con inscripción de COMANDANTE en la parte alta más abajo inscripción de BOMBEROS y en la parte inferior MEDELLIN todo en el mismo fondo dorado y letras de color negro, y en la mitad cuatro pitones característicos de ese cargo, en el mismo fondo dorado.
2. [bookmark: bookmark8]Botas de bombero para combate de incendios color negro 
Cantidad: 40
· Fabricado en cuero de alta resistencia, costuras impregnadas, a prueba de fuego.
· Protección contra el calor, el frio, las llamas, el agua, aceites, gasolina, químicos, electricidad, objetos punzantes e impactos mecánicos.
· La suela externa tiene un diseño tal que previene el resbalamiento y proporciona máxima tracción en las pendientes.
· Forro interior transpirable.
· Plantilla de vellón que absorbe el sudor.
· Botas totalmente ergonómicas, proporcionan una gran facilidad de movimiento, máxima capacidad de absorción de choques y un gran nivel de comodidad.
· El material externo es cuero hidrofóbico que permite que las botas sean completamente impermeables.
· Las botas tienen a lo largo de la parte lateral una cubierta de plástico no abrasivo.
· La suela externa está fabricada de caucho de nitrilo con alta resistencia al calor y a las llamas y tienen un cojín de aire.
· La parte interior de la suela tiene una plantilla en acero que protege de elementos punzantes. Esta plantilla de acero está recubierta con plástico para aislamiento.
· La plantilla interna es totalmente acolchada.
· Plantilla anatómica, con una muy buena absorción de la humedad, y un secado más rápido, intercambiable y lavable.
· Puntera de protección anatómica y acolchada en versión más ancha.
· Todas las costuras están tratadas con compuestos sellantes, para garantizar impermeabilidad. Además las costuras son a prueba de fuego y de calor.
· Arcos de halado en la parte superior de la bota facilitan la colocación de esta.
· Las botas son completamente dieléctricas.	
· Cumplen con la norma EN 15090 : 2006 por laboratorio CE acreditado.

3. [bookmark: bookmark9]Traje de protección contraincendio estructural completo, color negro
Cantidad: 110 trajes completos

[bookmark: bookmark10]Traje de protección contraincendio que cumple con la norma NFPA1971 última edición

Cantidad: 40 unidades
La cubierta externa debe ser de color negro, fabricada en mezcla Kevlar 60 % y Nómex 40% de 7.5 oz yd cuadrada.
Barrera antihumedad negra CROSSTECH® - Tipo 2F. El material de la barrera antihumedad debe ser una barrera antihumedad negra CROSSTECH® de dos capas Tipo 2F, compuesta de una membrana CROSSTECH™ laminada en un sustrato tejido a cuadros tipo "pijama" Nómex® IIIA de 3.3 onzas por yarda cuadrada. La membrana CROSSTECH™ es una membrana bicomponente mejorada compuesta de una matriz de PTFE (politetrafluoroetileno, por ejemplo Teflón®) expandido que tiene una capa hidró-fila (es decir, afín al agua) y oleofóbica (es decir, repelente al aceite) continua que está impregnada en la matriz. Las costuras de la barrera antihumedad CROSSTECH® deben sellarse con cinta GORE-SEAM® utilizando una máquina de sellado GORE-SEAM™ Serie 6000 (o superior) para proporcionar un rendimiento comparable de resistencia a la penetración bacteriófaga.
El material de la barrera antihumedad debe cumplir con todos los requisitos para barreras antihumedad de la norma 1971 de la N.F.P.A (National Fire Protection Association) de EE. UU., edición 2013, o superior, que incluye directamente la resistencia a la penetración de agua, resistencia a la penetración viral y resistencia a la penetración de "productos químicos comunes", e indirectamente la pérdida total del calor (total heat loss, THL) y el rendimiento de protección térmica (thermal protective performance, TPP). Debe incluir las siguientes características y propiedades en cuanto al rendimiento: 
· El peso del laminado de la barrera antihumedad debe ser de 4.7 +/- 0.2 onzas por yarda cuadrada.
· El laminado de la barrera antihumedad no debe mostrar un aumento de más de 2.0 m2Pa/W de su resistencia inicial al vapor de agua (Ret) después de estar expuesto a una temperatura elevada de 260 °C (500 °F) durante 5 minutos cuando se efectúen las pruebas, según ISO 11092, Textiles - Efectos fisiológicos - Medida de la resistencia térmica y al vapor de agua en condiciones estacionarias (ensayo de la placa caliente protegida de la transpiración). 
· El laminado de la barrera antihumedad debe ser térmicamente estable e ignífugo, antiadherente y no fusible cuando se efectúen las pruebas según ASTM D 751, método de prueba estándar para telas recubiertas, utilizando el procedimiento para la resistencia a la adherencia a una Página | 5 temperatura elevada de 260 °C (500 °F).
· El laminado de la barrera antihumedad no debe tener compuestos que incluyan bromo o antimonio. El laminado de la barrera antihumedad debe cumplir todos los requisitos de la norma. El laminado de la barrera antihumedad debe mostrar resultados satisfactorios después de 25 ciclos de lavado, secado cuando se efectúen la prueba de resistencia a la penetración de líquidos (NFPA 1971, edición 2013, sección 8.27) y la prueba de resistencia a la penetración viral (NFPA 1971, edición 2013) en forma independiente.
· Las costuras selladas de la barrera antihumedad deben mostrar resultados satisfactorios después de 25 ciclos de lavado/secado cuando se efectúen la prueba de resistencia a la penetración de líquidos (NFPA 1971, edición 2013, sección 8.27) y la prueba de resistencia a la penetración viral (NFPA 1971, edición 2013, sección 8.28) en forma independiente. 
· El laminado de la barrera antihumedad debe permanecer impermeable (NFPA 1851, edición 2008, sección 12.3.3 - Dispositivo de evaluación) a 1 psig durante tres minutos después de una flexión a baja temperatura, según ASTM D 2097, a -25 °C (-13 °F) durante 80 minutos, con orificio de inspección. Barrera térmica en Nómex, construida de mezclas de Aramidas de Dupont E89 y 100% Nómex, con capa externa calandrada, color azul. Esta barrera térmica de 3 capas, acolchada, de peso 7.1 onzas por yarda cuadrada, acolchada a una capa, cada una de E - 89, de 1.5 onzas por yarda cuadada y una capa de E89, de 2.3 onzas por yarda cuadrada, de tejidos entrelazados. La barrera térmica es extremadamente durable, muy confortable, respirable y aún provee alto grado de aislamiento térmico necesitado por la nueva generación de prendas para el combate contraincendio.
Los forros deben proteger tanto del calor como del frio, así como contra las abrasiones, elementos corto pulsantes y no debe tener materiales conductores de electricidad; los forros deben ser removible para facilitar su limpieza mediante broches.
Todos los hilos usados dentro de la confección deben ser en Nómex®. El hilo debe ser de color negro. La costura mayor del cuello debe ir con costura con puntada de seguridad, cocida tres veces y todas los principales uniones deben ser de doble costura, con doblez igualmente con hilo Nómex ®
La chaqueta debe ser más larga en el borde posterior que en el frente, el frente debe ser de 28.5" a 29.5" de largo y de 34.5 a 35.5 de largo en la parte posterior, la parte posterior de la cola debe llevar cinta reflectiva de mínimo 2" adicional para mayor visibilidad en la parte posterior en contorno, debe proporcionar una barrera contra la humedad continua e interrumpida y protección térmica, desde las costuras del cuello hasta al dobladillo de la parte inferior de la cola de la chaqueta para mayor facilidad de movimiento, menos peso y ergonomía
Los refuerzos del codo, hombros y puños de las mangas deben ser en Arashield color negro con acolchado que garantiza mayor duración, mayor resistencia a la abrasión, mayor duración al desgaste, mayor y mejor disipación.
El diseño debe permitir el libre movimiento de los brazos hacia arriba, al frente y en rotación sin necesidad de fuelles. Debe ser confeccionado con patrones idénticos en sus tres capas (cubierta exterior, barrera humedad, forro térmico) de manera que todas coincidan simétricamente, asegurando el movimiento unísono de todas las capas.
Debe estar diseñado con solapa guarda tormenta, consistente de una capa térmica entre las dos capas externas de mínimo 3" (7.6 cm) y largo graduable dependiendo de la longitud de la chaqueta, con cremallera en vislon y velcro.
Puño adicional en Nómex con soporte para el dedo pulgar, cosido a la barrera interna que evita la penetración de líquidos dentro del brazo y distribuirlos dentro de la barrera externa y barrera interna sin necesidad de la conformación de pozos de agua en neopreno.

La chaqueta debe contener:
· Dos (2) bolsillos fabricados con el mismo material de la cubierta externa, horizontales expandibles tipo fuelle en la parte externa inferior lateral de la chaqueta, tamaño 8" (20.32 cm) a 10" (25.4 cm) de largo, de 6" (15.24 cm) a 7" (17.78 cm) de ancho, por 1.5" (3.81 cm) a 2.5" (6.35 cm) de profundidad, con cierre tipo velcro, debe contar con sus respectivos drenajes.
· Un bolsillo para el radio de 7" (17.78 cm) a 8" (20.32 cm) de largo, de 3" (7.62 cm) a 4" (10.16 cm) de ancho, por 1.5" (3.81 cm) a 2" (5.08 cm) de profundidad, expandible tipo fuelle ubicado en la parte frontal superior izquierda de la chaqueta con tapas cierre tipo velcro y drenajes.
· Una tira superior en frente parte superior izquierda para porta micrófono.
· Una tira superior parte superior derecha para linterna con ajuste en velcro.
· Un gancho superior parte derecha frontal sobre parche en el mismo material de la cubierta externa, gancho para soporte de la máscara del equipo de respiratoria autónoma (SCBA: Self Conteined Breathing Apparatus).
· En la parte interna se debe incluir un bolsillo de 6" (15.24 cm) a 7" (17.78 cm) de largo, de 7" (17.78 cm) a 8" (20.32 cm) de ancho, tipo parche horizontal.
El fabricante debe suministrar con cada chaqueta un Dispositivo de Arrastre para Rescate (DRD) tal como es requerido por NFPA 1971, edición 2007, o superior, el cual debe estar certificado para cada chaqueta. El dispositivo debe ser diseñado para ajustarse al tamaño del pecho de cada individuo. Cada dispositivo debe estar correctamente etiquetado conforme a NFPA con etiquetas de PELIGRO (DANGER) que incluyan la talla del pecho para el que ha sido diseñado y las instrucciones para el cui- Página | 7 dado, la instalación y retiro del Dispositivo de Arrastre para Rescate. El dispositivo debe ser construido usando dos componentes: una cinta de material Kevlar™ suave y flexible pero a la vez fuerte, que Los refuerzos externos en rodilla y tobillo deben ser en Arashield color negro que debe tener un acolchado adicional que garantice mayo duración, mayor resistencia a la abrasión, mayor duración al desgaste, mayor y mejor disipación.
El oferente debe de presentar carta de fabricante de que se acogen a cada una de las especificaciones técnicas
Una vez terminado el proceso de subasta el proveedor debe presentar una muestra del equipo marcado y completo para que una vez sea revisada no tenga que ser nuevamente mandada a su país de origen la talla de esa muestra se diría en el momento oportuno
El fabricante debe presentar al momento de presentar la oferta certificado (U.L: Underwriters Laboratorios).
El fabricante y el proveedor deben realizar una capacitación al personal usuario de los trajes para enseñar la forma de uso y mantenimiento del equipo de protección. El número de personas capacitadas es igual al número de trajes solicitados
[bookmark: bookmark11]Traje completo de bomberos, color negro, que cumple con la norma EN 469, última edición
Cantidad: 70 unidades
Traje completo de bomberos, diseñado para ofrecer máxima protección al usuario mientras, que al mismo tiempo, garantiza excelente comodidad. Es un traje de bomberos diseñado y construido para trabajo pesado.
El traje debe estar certificado bajo la norma EN 469, y que alcance los máximos estándares de protección en las 3 categorías de pruebas de EN 469 : 2005, resistencia al calor, repelencia del agua y resistencia a la penetración del vapor
Construcción de la chaqueta
· Longitud 85 cm (talla m).
· A prueba de viento y de agua, respirable gracias a una membrana PU.
· Costuras con bloqueador de humedad fabricados en PU, recubierto con aramida, retardante de llama, brindando así mejor protección contra la penetración de agua (membrana anti - capilar).
· Construcción especial de las mangas con "cuña de movilidad" para excelente movilidad.
· Cremallera con solapa de alta resistencia al calor.
· Refuerzo adicional en los codos y hombros, fabricado en tela para - aramida, recubierta con PU.
· Collar de protección a las llamas, de altura suficiente en la parte trasera, para usar hasta la base del casco. Cierre con velcro en la parte frontal.
· El ancho de las mangas puede ser ajustado individualmente gracias a una cinta de velcro.
· Mangas con muñecas tejidas hechas de nómex.
· 2 bolsillos de pecho para radio.
· 2 bolsillos laterales con solapas. 
· Cinta para ajustar alrededor de la cintura.
· Bucles para montaje de parches de hombro.
· Montaje para cinta de velcro con el nombre, encima del bolsillo de radio izquierdo (15 x 3).
Construcción del pantalón
· Pantalones con tirantes ajustables, no removibles.
· Correas elásticas ajustables para ajustar la cinta de cintura de forma individual.
· Cierre rápido con cremallera y solapa con velcro.
· 2 bolsillos laterales con solapa.
· Dobladillo con bloqueador de humedad fabricados en PU recubierto con aramida, retardante de llama, retiene el agua antes de que entre en la parte interior de los pantalones (membrana anti - capilar).
· Refuerzo adicional en las rodillas, en el lado y en la base de los pantalones, fabricado en tela para - aramida, recubierta con PU.
· Almohadillas acolchadas recambiables en meta para - aramida, bajo el refuerzo de las rodillas.
Equipo de protección fabricado en PBI
· Barrera externa fabricada en PBI (205 9/m2S, 40% PBI, 58% para - aramida y 2% fibra antiestática.
· Fibra orgánica con la mejor resistencia a la rotura y protección térmica.
· No se quema, derrite, gotea o se resquebraja y permanece flexible incluso cuando se ha carbonizado.
· La tela no se encoge o se vuelve quebradiza después de su exposición al calor y a la llama.
· Barrera de humedad a prueba de agua y viento, respirable, en membrana PU.
· Barrera térmica (160 ^/to2): 100% aramida, no tejida, con acolchado de aramida/viscosa.

Otros detalles
· En la parte posterior de la chaqueta (espalda), en la parte alta, tiene marcación que no altere las propiedades del equipo, y debe llevar la inscripción, en cinta reflectiva de color limón: "BOMBEROS MEDELLÍN", de 2" de alto, en forma de arco la palabra "BOMBEROS" y, debajo de este, de forma horizontal, la palabra "MEDELLIN" sobre parche del mismo material, toda la marcación en la misa zona, parte alta de la espalda. La marcación debe ser bordada tal y como son los que actualmente tiene la institución.
· El fabricante y el distribuidor deben suministrar garantía de un (1) año para defectos en materiales y mano de obra.
· Se debe garantizar equipos con tallajes pequeños para mujeres, desde S o menor, hasta 3XL o mayor. El proveedor debe estar en disposición de llevar a cabo confirmación de tallas a través de la toma de medidas en el sitio, a fin de que las prendas se ajusten a las medidas del usuario, y marcados con sus respectivos nombres y apellidos, de forma permanente, en las etiquetas, que no altere las propiedades del equipo.
· El traje (chaqueta - pantalón), debe llevar cintas reflectivas cosidas, con doble puntada, para una mayor resistencia, en 2 tonos, de 3", en color lima - amarillo y plata, con 3 líneas en orden de la siguiente forma: lima - amarillo, gris y lima - amarillo, las cuales deben estar ubicadas de forma que brinden alta visibilidad.
· El oferente debe presentar carta del fabricante, indicando que se acogen a cada una de las especificaciones técnicas.
· Una vez terminado el proceso de subasta, el proveedor debe presentar una muestra del equipo, marcado y completo, para que una vez sea revisada, no tenga que ser nuevamente enviada a su país de origen. La talla de la muestra se indicará oportunamente.
· El fabricante debe presentar al momento de presentar la oferta el certificado CE
· El fabricante y el proveedor deben realizar una capacitación al personal usuario de los trajes para enseñar la forma de uso y mantenimiento del equipo de protección. El número de personas capacitadas es igual al número de trajes solicitados.
[bookmark: bookmark12]Hood para bomberos cara completa
Cantidad: 30 unidades
El protector facial debe ser de doble capa de HTC™ Carbón Blend de 8.0 oz ( + or – 0.5 oz) 60% Carbón/30% Kevlar / 10% Lenzin FR, de tipo elástico de color negro, las pruebas demuestran que los protectores faciales de carbono no se reducen ni se descompone cuando se expone directamente al calor o llamas a temperaturas superiores a 2300° F (1300° C) durante más de 90 segundos, lo que es muy significativo en el tema de vida útil de la prenda.
El protector facial debe ser diseñado para máxima protección, ajuste cómodo, ergonomía en contorno a la cabeza. Debe ser diseñado para cubrir la cabeza, cara, cuello y el pecho, sin costura en el área de la barba para mayor protección. Los hoods deben llevar ajuste en contorno en la cabeza. No debe presentarse costura superior que la atraviese ya que esto genera que la capucha se desplace durante su uso y con el movimiento del casco.
La capucha se puede utilizar con equipo de Respiración Autónoma (SCBA). Protector facial aprobada por la NFPA.
El fabricante y el distribuidor deben suministrar garantía de un (1) año para defectos en materiales y mano de obra.
El oferente debe de presentar carta de fabricante de que se acogen a cada una de las especificaciones técnicas
Una vez terminado el proceso de subasta el proveedor debe presentar una muestra del equipo para que una vez sea revisado no tenga que ser nuevamente enviado a su país de origen la talla de esa muestra se diría en el momento oportuno

El fabricante debe presentar al momento de presentar la oferta certificado SEI NFPA 1971 Edición 2013.

[bookmark: bookmark13]Guantes contraindencio 
Cantidad: 50
Barrera para la humedad en Crosstech, barrera térmica Kevlar/Nómex. Patrón 3 - D en ambas capas tanto externa como interna, fuelles en dedos y palmas de las manos para mayor flexibilidad, pulgar tipo ala. Palma en cuero resistente a la abrasión de canguro digitalizado repelente al agua y mayor agarre, costuras selladas en forro interno para mayor aislamiento, puños abiertos o tejidos en Nómex color negro, nivel de protección patógena.
Deben ser certificados por la NFPA 1971 Edición 2013, NFPA 1999 edición 2008, NFPA 1951 edición 2007, NFPA 1992 edición 2012, o superior y presentar certificación UL, con disponibilidad para las tallas XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
El fabricante y el distribuidor deben suministrar garantía de un (1) año para defectos en materiales y mano de obra.
El oferente debe de presentar carta de fabricante de que se acogen a cada una de las especificaciones técnicas
Una vez terminado el proceso de subasta el proveedor debe presentar una muestra del equipo marcado y completo para que una vez sea revisada no tenga que ser nuevamente mandada a su país de origen la talla de esa muestra se diría en el momento oportuno

El fabricante debe presentar al momento de presentar la oferta certificado SEI.

[bookmark: _GoBack]NOTA:
Se solicita al momento de presentar la propuesta que se presente un certificado de un laboratorio independiente que certifique que los trajes cumplen con la norma EN 469. No obstante, el sello CE, por Conformidad Europea, debe estar impreso en las etiquetas del producto.
