ANEXO 3. FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	
OFRECIDO POR EL PROPONENTE


	Cantidad:  
	
20


	Marca: Especificar
	
Marca:



	Modelo:  Especificar
	Modelo:



	Procesador: INTEL CORE i 5 cuatro núcleos Cuarta Generación
	Procesador:



	Velocidad: 3.2  GHZ Mínima velocidad base
	
Velocidad:


	Memoria Caché: 6 MB L3
	
Cumple:  Si -------  No --------

	MEMORIA PRINCIPAL: 4 GB CONFIGURADA 1 X 4 1600 MHz
	
Cumple:  Si -------  No --------

	Disco Duro  SATA 500 GB, 7.200 rpm
	
Cumple: Si -------  No --------

	MONITOR: Mín. 20" LED WIDE SCREEN
	
Cuál:


	
FUENTE DE PODER: MÁXIMO 240 W, CON UN MINIMO DE 92% DE EFICIENCIA. CUMPLIMIENTO DE ENERGY STAR 5.0

	
Cumple: Si -------  No --------

	Puertos:
 4 USB3.0
 6 USB2.0
 1 serial
 2 PS/2
 1 VGA
 2 DisplayPort
 1 entrada de audio
 1 salida de audio
 1 RJ-45
 1 audífono
 1 micrófono Un (1) Puerto serial
	Especificar:

	Sistema Operativo: Licenciamiento para Windows 8 profesional 64 bits última versión en español para ambiente corporativo PC de escritorio, con el service pack última versión en español,  con derecho a downgrade Win 7 professional. Los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando el sistema operativo. 
	
Cumple: Si -------  No --------

	Software ofimática: Office Estándar 2013 OLP GOV
	
Se incluye: Si -------  No --------

	Mouse USB óptico 2 botones scroll misma marca del equipo, padmouse de color negro y con soporte para muñeca.
	
Se incluye: Si -------  No --------

	Teclado USB en español, misma marca del equipo
	
Se incluye: Si -------  No --------

	Diadema USB Especificar marca y referencia
	· el micrófono debe filtrar el ruido de fondo no deseado
· el diseño de banda de cabeza debe ser confortable y ajustable.
·  la configuración de micrófono ajustable al lado derecho o al lado izquierdo.
· De almohadilla blanda para los oídos para confort y durabilidad.
· El auricular debe  incluir  control de volumen
	

Cuál:


	Web Cam USB Especificar marca y referencia
	· Sensor HD de 720p
· Lente de enfoque manual de precisión 
· Lente ajustable de 360º  
·  Video HD en 1280 x 720 (720P), hasta 30 cuadros por    segundo
· IPM (Mecanismo de Protección de Imagen)
· Conveniente pinza, fácil de acoplar a computadora  
· Verdadero Plug & Play, no se requiere controlador Micrófono Incorporado.
	

Cuál:


	
Dispositivo de red 10/100/1000, RJ45. 
	
Cumple: Si -------  No --------

	
Gráficos integrados de video de 256 MB integrada o superior

	
Cumple: Si -------  No --------

	

Dispositivo de sonido integrado, parlante interno.
	

Cumple: Si -------  No --------

	La Memoria Principal debe ser avalada por el fabricante del equipo. Nota: Adjuntar certificación del fabricante de los componentes de la marca 
	
Cumple: Si -------  No --------


	El monitor, teclado y mouse serán de la misma marca de los equipos ofertados.
	

Cumple: Si -------  No --------




	El chasis o factor de forma debe ser Small Form Factor

	
Cumple: Si -------  No --------


	
Ficha técnica del equipo ofertado (Adjuntar ficha técnica)

	
Cumple: Si -------  No --------


	Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas individuales y manuales técnicos, manuales de operación,  cables de potencia, opción de restauración del sistema operativo (CDS) a su estado original de fábrica, para cada uno de los componentes del equipo que garantice su pleno funcionamiento.
	
Cumple: Si -------  No --------


	[bookmark: _GoBack]
Patch Cord de tres (3) metros de fábrica, thermoformados categoría seis A (6A).
	
Se incluye: Si -------  No --------

	La CPU y el monitor deberán estar certificados bajo la norma energystar 5.0 el cumplimiento de esta norma se verificara en el dominio (http://www.energystar.gov.) Adjuntar Certificación.

	
Cumple: Si -------  No --------


	Los equipos serán entregados y probados uno a uno  (Procedimientos básicos de encendido, cargue de sistema operativo, reconocimiento de dispositivos instalados, verificación de configuración, instalación de software).
	
Cumple: Si -------  No --------


	Cada equipo debe tener software de Administración que permita el soporte para recuperación de datos y restauración automática de funcionamiento con las siguientes funcionalidades: Software de Respaldo con derecho de uso del fabricante que permita restauración de la maquina a su estado original de fabrica, Restauración de la maquina a la última fecha de la copia de seguridad, posibilidad de realizar copia de seguridad a medio externo tales como Disco USB, CD/DVD, Red, Disco secundario o Disco Local.  
	

Cumple: Si -------  No --------


	
El contratista debe contar con un Help Desk para la atención de los requerimientos.

	
Cumple: Si -------  No --------


	El oferente debe garantizar que el representante del fabricante en Colombia para los computadores y todos sus componentes, ofrece una garantía mínimo de tres años (3), contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la Supervisión del contrato.
	
Cumple: Si -------  No --------


	El oferente debe garantizar que el representante del fabricante en Colombia cuenta con centros autorizados de servicio o que el representante del fabricante en Colombia prestará directamente el servicio.
	
Cumple: Si -------  No --------


	Durante el periodo de garantía el Contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
	
Cumple: Si -------  No --------


	Durante el período de garantía el horario de atención para el mantenimiento correctivo, debe ser de 08:00 a 18:00 horas los días hábiles.
	
Cumple: Si -------  No --------


	Durante el periodo de garantía, el contratista debe atender los diferentes requerimientos técnicos vía telefónica e email, en un tiempo máximo de dos (2) horas
	
Cumple: Si -------  No --------


	Durante el periodo de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de 48 horas, en el sitio de la solicitud.
	
Cumple: Si -------  No --------


	Durante el período de la garantía, en caso que la reparación del equipo demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el contratista debe suministrar en el sitio de forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.
	
Cumple: Si -------  No --------


	Durante el período de la garantía, si pasados dos (2) meses el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para la Policía Nacional.


	
Cumple: Si -------  No --------


	El proveedor deberá asignar un profesional en Ingeniería de Sistemas, Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Industrial (calidad demostrada con copia de diploma o acta de grado y/o tarjeta profesional), quien será la persona encargada de toda la implementación técnica del proyecto y durante el periodo de garantía como único canal entre las partes.
Debe acreditar experiencia relacionada con administración de proyectos de Tecnología. Esta debe ser demostrada con mínimo una certificación máximo tres a partir del 2009, emitidas por la empresa para las que ha desarrollado proyectos.
	

Cumple: Si -------  No --------


	El Proveedor se compromete con la Policía Nacional, a entregar certificado de disposición final de los elementos técnicos cambiados a los equipos en aplicación de la garantía durante el tiempo de la misma, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).
	
Cumple: Si -------  No --------


	El Proveedor se compromete con la Policía Nacional, a destruir previa solicitud escrita por parte del supervisor designado de la Policía Nacional, la cantidad de equipos de computo (PC) requeridos, y que hayan sido adquiridos con anterioridad al presente proceso.
Esta condición deberá ser cumplida dentro del término de garantía de los equipos que se adquieran a través de este proceso.
El proveedor en coordinación con el supervisor del contrato deberá coordinar que en la destrucción de los equipos se encuentren mínimo dos (2) funcionarios de la Policía Nacional, el cual verificara visualmente la disposición final de los elementos los costos de transporte, alojamiento, alimentación y otros gastos deberán ser asumidos por el proveedor.
	

Cumple: Si -------  No --------




