MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA
	ÍTEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA

	Suministro llave lavamanos mesa push anti vandálico  grival, con accesorios
	UN
	1
	

	Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 21/2”
	ML
	1
	

	Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 3”
	ML
	1
	

	Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 4”
	ML
	1
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	Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 6”
	ML
	1
	

	Llave de boca manguera cromada grival
	UN
	1
	

	Salida sanitaria de 2" a 3"   (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m)
	UN
	1
	

	Salida sanitaria de 3" a 4"   (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m)
	UN
	1
	

	Salida sanitaria de 4"   (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m)
	UN
	1
	

	Salida sanitaria de 6"   (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m)
	UN
	1
	

	Sanitario (bajo consumo) (beige o blanco) con accesorios. Incluye válvula de registro (manguera plástica y racor de acero)
	UN
	1
	

	Lavamanos (beige o blanco) con accesorios. Incluye válvula de registro (manguera plástica + racor de acero).  No incluye llave
	UN
	1
	

	Orinal de pared (beige o blanco)
	UN
	1
	

	Suministro e instalación y/o reparación de sprinkler según diseño
	UN
	1
	

	Lavaplatos en acero inoxidable según diseño, incluye accesorios para su correcto funcionamiento
	UN
	1
	

	Pintura base de agua en muros interiores. Vinilo tipo 1. Suministro y aplicación de pintura viniltex o similar de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, (rasqueteada o rutiada), resanes, tres manos, color a definir.
	M2
	1
	

	Pintura base de agua en cielos y techos. Vinilo tipo 2. Suministro y aplicación de pintura viniltex o similar de primera calidad sobre pintura existente. Incluye adecuación de la superficie, (rasqueteada o rutiada), resanes, tres manos, color negro.
	M2
	1
	

	Estuco en muros. Suministro y aplicación de estuco plástico tipo plastestuco o similar. Incluye, ranuras, filetes y dilataciones.
	M2
	1
	

	Pintura base de aceite en superficies metalicas. Suministro y aplicación de pintura viniltex o similar de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, (rasqueteada o rutiada), resanes, tres manos, color por definir.
	M2
	1
	

	Enchape cerámica 25x45 blanca para baños- nevada
	M2
	1
	

	Enchape de piso en porcelanato gris mate 60 x 60
	M2
	1
	

	Suministro, cambio e instalación de alfombra deteriorada ref: según diseño, tráfico comercial
	M2
	1
	

	Impermeabilización con aditivo tipo igol denso o similar, para superficies verticales, dosificación 250gr/m2.  Altura 20cm.   Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.
	Ml
	1
	

	Suministro e instalacion de lámpara lineal t5  2 x 54
	UN
	1
	

	Suministro e instalacion de ojo de buey tipo led 7w  chasis
	UN
	1
	

	Suministro e instalación de punto de datos, sonido o video, incluye aparato, cableado, tubería, y puesta en servicio.
	UN
	1
	

	Reparación y limpieza de silletería
	UN
	1
	



